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	Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: 
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Капітальний ремонт аварійної частини будівлі Сквирського районного суду Київської області за адресою:м.Сквира, вул. Володимира Гапоненка, 7
 (за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Очікувана вартість предмета закупівлі 10 569 273,17 грн без ПДВ


31.08.2026

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.
Технічні вимоги  


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі
Капітальний ремонт аварійної частини будівлі Сквирського районного суду Київської області за адресою:м.Сквира, вул. Володимира Гапоненка, 7

Код ДК 021:2015
ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
Кількість обсягу виконання робіт
1 робота
Місце виконання робіт
м.Сквира, вул. Володимира Гапоненка, 7

Строк виконання робіт
2026-2027 р.















Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.
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п/п
	
Найменування робіт та витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка
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	Локальний кошторис 02-01-01_АБ на архітектурно-
будівельні рішення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (дверних блоків металевих)
	  т
	0,2464
	 

	2
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	18
	 

	3
	Знімання дверних полотен
	  м2
	31,6
	 

	4
	Знімання наличників
	  м
	87,8
	 

	5
	Розбирання підвісних стель з плиток "амстронг"
	  м2
	188,8
	 

	6
	Розбирання панелей МДФ
	  м2
	260,4
	 

	7
	Розбирання каркасу (під обшивку панелями МДФ)
	  м2
	260,4
	 

	8
	Розбирання дощатих покриттів підлог
	  м2
	213,7
	 

	9
	Розбирання лаг з дощок і брусків
	  м2
	213,7
	 

	10
	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги
	  м2
	213,7
	 

	11
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	  м2
	27,9
	 

	12
	Розбирання цементних покриттів підлог
	  м2
	27,9
	 

	13
	Розбирання цегляних перегородок
	  м3
	9,2
	 

	14
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (дверних блоків металевих)
	  т
	0,064
	 

	15
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	18
	 

	16
	Знімання дверних полотен
	  м2
	30
	 

	17
	Знімання наличників
	  м
	87
	 

	18
	Розбирання підвісних стель з плиток "амстронг"
	  м2
	120,6
	 

	19
	Розбирання дощатих покриттів підлог
	  м2
	216,78
	 

	20
	Розбирання лаг з дощок і брусків
	  м2
	216,78
	 

	21
	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги
	  м2
	216,78
	 

	22
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	  м2
	24,6
	 

	23
	Розбирання цементних покриттів підлог
	  м2
	24,6
	 

	24
	Розбирання цегляних перегородок
	  м3
	1,75
	 

	25
	(Демонтаж) Установлення агрегатів вентиляційних
пилоуловлюючих
	  агрегат
	6
	 

	26
	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та
помостів
	  м
	40
	 

	27
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (дверних блоків металевих)
	  т
	0,256
	 

	28
	(Демонтаж) Монтаж металевих гратів вікон
	  т
	2,88
	 

	29
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі
	  м
	68
	 

	30
	Очищення вручну простих фасадів від олійної,
перхлорвінілової фарби з землі та риштувань
	  м2
	279,7
	 



	1
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	31
	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим
апаратом з землі та риштувань (цокольної частини
фасадів)
	  м2
	16,5
	 

	32
	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЕМ]
	  м2
	68,5
	 

	33
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2
	  м3
	34,5
	 

	34
	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим
апаратом з землі та риштувань (стін ганку головного
входу)
	  м2
	8,5
	 

	35
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (ганку
головного входу)
	  м2
	5,5
	 

	36
	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим
апаратом з землі та риштувань (стін ганку бічного входу)
	  м2
	2,8
	 

	37
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (ганку
бічного входу)
	  м2
	4,5
	 

	38
	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій металевого
пандусу
	  т
	0,36
	 

	39
	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі
	  м2
	7
	 

	40
	(Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин
	  т
	0,4
	 

	 
	Роздiл 2. 1-ий поверх
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли
	  м3
	0,6
	 

	42
	Улаштування перемичок із металевих балок
	  т
	0,04352
	 

	43
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	  т
	0,02712
	 

	44
	Улаштування неармованих цегляних перегородок з
прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях
площею більше 5 м2
	  м2
	1,21
	 

	45
	Фарбування нових металевих поверхонь [крім
покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази
	  м2
	5,6
	 

	46
	Улаштування обшивки інсталяції периметром до 1600
мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з
улаштуванням металевого каркасу
	  м2
	3
	 

	47
	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен
	  м2
	6,2
	 

	48
	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія
блоку ДГ-21-9
	  блок
	14
	 

	 
	Роздiл 3. 2-ий поверх
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Улаштування неармованих глухих цегляних
перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях
площею більше 5 м2
	  м2
	0,16
	 

	50
	Улаштування обшивки інсталяції периметром до 1600
мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з
улаштуванням металевого каркасу
	  м2
	3
	 

	51
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	  т
	0,0226
	 

	52
	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен
	  м2
	3,4
	 

	53
	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія
блоку ДГ-21-9
	  блок
	14
	 

	54
	Установлення грат жалюзійних з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2
	  грати
	1
	 

	 
	Роздiл 4. Зовнiшнє оздоблення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м
	  м2
	470
	 

	56
	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються,
з облицюванням фасадною керамічною плиткою з
риштувань
	  м2
	322,2
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	57
	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової
	  м2
	322,2
	 

	58
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
рулонними матеріалами в 2 шари
	  м2
	31
	 

	59
	Улаштування поясів із волокнистих та зернистих
матеріалів на розчині
	  м3
	4,65
	 

	60
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок
	  м2
	31
	 

	61
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу
	  м2
	31
	 

	62
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
рулонними матеріалами в 2 шари
	  м2
	24
	 

	63
	Улаштування поясів із волокнистих та зернистих
матеріалів на розчині
	  м3
	3,6
	 

	64
	Декоративне штукатурення фасадів
	  м2
	24
	 

	65
	Установлення віконних зливів
	  м
	78,2
	 

	66
	Монтаж металевих гратів вікон (раніше демонтованих)
	  т
	2,88
	 

	67
	Покриття перетворювачем іржі за допомогою пензля
металевих конструкцій шириною до 250 мм
	  м2
	57,6
	 

	68
	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками
	  м2
	57,6
	 

	69
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2
рази
	  м2
	57,6
	 

	70
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт
	  м2
	11,3
	 

	71
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	5
	 

	72
	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
	  м2
	5
	 

	73
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів (раніше демонтованих)
	  м
	40
	 

	74
	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих
(раніше демонтованих)
	  агрегат
	6
	 

	75
	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування
	  кг
	36
	 

	76
	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
(раніше демонтованих)
	  м2
	7
	 

	77
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(раніше демонтованих)
	  т
	0,36
	 

	78
	Покриття перетворювачем іржі за допомогою пензля
металевих конструкцій шириною до 250 мм
	  м2
	12
	 

	79
	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками
	  м2
	12
	 

	80
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2
рази
	  м2
	12
	 

	81
	Установлення готових пожежних драбин (раніше
демонтованих)
	  т
	0,4
	 

	82
	Покриття перетворювачем іржі за допомогою пензля
металевих конструкцій шириною до 250 мм
	  м2
	18
	 

	83
	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками
	  м2
	18
	 

	84
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2
рази
	  м2
	18
	 

	 
	Роздiл 5. Укоси
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	85
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу з утепленням
мінераловатними плитами
	  м2
	73,44
	 

	86
	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням
армувальною стрічкою
	  м шва
	63,1584
	 

	87
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	73,44
	 

	88
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	73,44
	 

	89
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	  м
	68
	 

	 
	Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє приміщень 1-го
поверху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	90
	Улаштування каркасу підвісних стель
	  м2
	228,2
	 

	91
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	  м2
	228,2
	 

	92
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2
	15,3
	 

	93
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази
	  м2
	15,3
	 

	94
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати до 4 мм
	  м2
	15,3
	 

	95
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	15,3
	 

	96
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2
	589,1
	 

	97
	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування
каркасу
	  м2
	590,3
	 

	98
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	515,5
	 

	99
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм
	  м2
	515,5
	 

	100
	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною
венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна
мозаїчна акрилова
	  м2
	515,5
	 

	101
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	39,2
	 

	102
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати до 6 мм
	  м2
	39,2
	 

	103
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	39,2
	 

	104
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт
	  м2
	35,6
	 

	 
	Роздiл 7. Опорядження внутрiшнє приміщень 2-го
поверху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	105
	Улаштування каркасу підвісних стель
	  м2
	227,3
	 

	106
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	  м2
	227,3
	 

	107
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2
	15,3
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	108
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази
	  м2
	15,3
	 

	109
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати до 4 мм
	  м2
	15,3
	 

	110
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	15,3
	 

	111
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2
	730,91
	 

	112
	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування
каркасу
	  м2
	737,4
	 

	113
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	665,08
	 

	114
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм
	  м2
	665,08
	 

	115
	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною
венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна
мозаїчна акрилова
	  м2
	665,08
	 

	116
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	45,71
	 

	117
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати до 6 мм
	  м2
	45,71
	 

	118
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	45,71
	 

	119
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт
	  м2
	26,61
	 

	 
	Роздiл 8. Підлоги 1-ий поверх
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	120
	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з
керамзитового гравію
	  м3
	11,62
	 

	121
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2
	  м2
	58,1
	 

	122
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 85 мм
	  м2
	58,1
	 

	123
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	58,1
	 

	124
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	58,1
	 

	125
	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші
	  м2
	4,6
	 

	126
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2
	  м2
	11,5
	 

	127
	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції
рулонними матеріалами на мастиці
	  м2
	11,5
	 

	128
	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної
гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці
	  м2
	11,5
	 

	129
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2
	  м2
	11,5
	 

	130
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	  м2
	11,5
	 

	131
	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції
рулонними матеріалами на мастиці
	  м2
	4,62
	 

	132
	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної
гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці
	  м2
	4,62
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	133
	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші
	  м2
	1,54
	 

	134
	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з
керамзитового гравію
	  м3
	31,72
	 

	135
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2
	  м2
	158,6
	 

	136
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 80 мм
	  м2
	158,6
	 

	137
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	158,6
	 

	138
	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів
клеєм
	  м2
	158,6
	 

	139
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	  м
	142
	 

	140
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2
	  м2
	15,3
	 

	141
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 35 мм
	  м2
	15,3
	 

	142
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	  м2
	15,3
	 

	143
	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші
	  м2
	1,6
	 

	 
	Роздiл 9. Підлоги 2-ий поверх
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	144
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2
	  м2
	4,2
	 

	145
	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції
рулонними матеріалами на мастиці
	  м2
	4,2
	 

	146
	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної
гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці
	  м2
	4,2
	 

	147
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2
	  м2
	4,2
	 

	148
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	  м2
	4,2
	 

	149
	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції
рулонними матеріалами на мастиці
	  м2
	2,7
	 

	150
	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної
гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці
	  м2
	2,7
	 

	151
	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші
	  м2
	0,9
	 

	152
	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з
керамзитового гравію
	  м3
	44,62
	 

	153
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2
	  м2
	223,1
	 

	154
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 80 мм
	  м2
	223,1
	 

	155
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	223,1
	 

	156
	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів
клеєм
	  м2
	223,1
	 

	157
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	  м
	229
	 

	158
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2
	  м2
	15,2
	 

	159
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 35 мм
	  м2
	15,2
	 

	160
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	  м2
	15,2
	 

	161
	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші
	  м2
	0,6
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	Роздiл 10. Влаштування "Єдиного вікна"
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	162
	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок
	  м2
	5,4
	 

	163
	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок
	  м2
	2,7
	 

	 
	Роздiл 11. Засоби безпеки, орієнтування, отримання
інформаціїдля МГН
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	164
	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням
швів піском
	  м2
	0,9
	 

	165
	Установлення вказівника на стіні
	  шт
	2
	 

	166
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	  м
	3
	 

	167
	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних
площею покриття до 10 м2
	  м2
	0,36
	 

	 
	Роздiл 12. Вимощення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	168
	Улаштування підстильного шару бетонного
	  м3
	5,99375
	 

	169
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЕМ]
	  м2
	68,5
	 

	170
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	  м
	68,5
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-03_АБ.ТХ на монтаж
технологічного устаткування
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	171
	Монтаж механізму виконавчого, маса до 200 кг
(Металодетектор стаціонарний імпульсний МДС-1.1)
	  комплект
	1
	 

	172
	Підключення проводів і жил електричних кабелів до
приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без
виготовлення кілець з обслуговуванням
	  кінц.
	54
	 

	173
	Монтаж механізму виконавчого, маса до 50 кг (Турникет
Т-КЭ-СМ Класік-Елегант-CМ)
	  комплект
	2
	 

	174
	Підключення проводів і жил електричних кабелів до
приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без
виготовлення кілець з обслуговуванням
	  кінц.
	108
	 

	175
	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора (Контролер U-Prox IP400)
	  шт
	2
	 

	176
	Пристрій проміжний на 1 промінь (Зчитувач U-Prox SL
mini, Зчитувач U-Prox Desktop)
	  шт
	5
	 

	177
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Т-ПУ Пульт
керування турнікетом)
	  шт
	2
	 

	178
	Підключення проводів і жил електричних кабелів до
приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без
виготовлення кілець з обслуговуванням
	  кінц.
	40
	 

	179
	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення Full
Energy BBG-123 12В 3А)
	  ящик
	2
	 

	180
	Комутатор службового зв'язку (5-портовий 100Мб
комутатор Ruijie Reyee RG-ES05)
	  шт
	1
	 

	181
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
(Аккумулятор 12В 7 Ач для ИБП Full Energy FEP-127)
	  шт
	4
	 

	182
	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних
	  м
	405
	 

	183
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах
	  м
	12
	 

	184
	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
	  м
	38
	 

	185
	Прокладання коробів пластикових
	  м
	12
	 

	186
	Системи регулювання одноконтурні стабілізації
технологічного параметра [незалежно від кількості
параметрів настроювання] з нестандартним законом
управління
	  система
	1
	 

	187
	Установлення сповивального столику
	  шт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-04_ВК на водопровід та
каналізація
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	188
	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм
	  шт
	2
	 

	189
	Установлення шаф
	  шт
	2
	 

	190
	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм
	  шт
	2
	 

	191
	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм
	  шт
	2
	 

	192
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм
	  м
	36
	 

	193
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25
мм
	  м
	1
	 

	194
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм
	  м
	37
	 

	195
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм
	  м
	30
	 

	196
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	42
	 

	197
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2
рази
	  м2
	16,5
	 

	198
	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм
	  шт
	2
	 

	199
	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі
діаметром до 40 мм
	  шт
	1
	 

	200
	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних
	  к-т
	2
	 

	201
	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм
	  шт
	2
	 

	202
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм
	  м
	8
	 

	203
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	8
	 

	204
	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води
	  к-т
	2
	 

	205
	Установлення унітазів з високорозташованим бачком
	  к-т
	3
	 

	206
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм
	  м
	15
	 

	207
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм
	  м
	2
	 

	208
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 50 мм
	  м
	36
	 

	209
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	  м
	7
	 

	210
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм
	  м
	15
	 

	211
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм
	  м
	2
	 

	212
	Демонтаж раковин [умивальників]
	  к-т
	2
	 

	213
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками
	  к-т
	2
	 

	214
	(Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних
водоводяних
	  к-т
	2
	 

	215
	Навантаження сміття вручну
	  т
	0,1
	 

	216
	Перевезення сміття до 30 км
	  т
	0,1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-05_ЕМ на силове
електрообладнання
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	217
	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті
з центральною або бічною рукояткою або керуванням
штангою, що установлюється на металевій основі,
струм до 250 А
	  шт
	1
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	218
	Установлення щитків освітлювальних групових масою
понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	219
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А
	  шт
	1
	 

	220
	Установлення щитків освітлювальних групових масою
понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	221
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А
	  шт
	1
	 

	222
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	  шт
	8
	 

	223
	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що
підключаються, до 2
	  шт
	2
	 

	224
	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	225
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	  шт
	12
	 

	226
	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що
підключаються, до 12
	  шт
	2
	 

	227
	Установлення фотодатчика
	  шт
	2
	 

	228
	Монтаж блок-контакторів
	  шт
	1
	 

	229
	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	230
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	  шт
	11
	 

	231
	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	2
	 

	232
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	  шт
	16
	 

	233
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	  м
	710
	 

	234
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби
	  м
	90
	 

	235
	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби
	  м
	20
	 

	236
	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2
до 70 мм2 в труби
	  м
	15
	 

	237
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	  м
	45
	 

	238
	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних
	  м
	5
	 

	239
	Апарат штепсельний загального призначення з
контактами силових кіл, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А
	  комплект
	1
	 

	240
	Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних
	  шт
	7
	 

	241
	Установлення блоків з кількістю установлюваних
апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3
	  шт
	46
	 

	242
	Установлення блоків з кількістю установлюваних
апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4
	  шт
	9
	 

	243
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці
	  шт
	26
	 

	244
	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних
	  шт
	2
	 

	245
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 50 мм
	  м
	10
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	246
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 32 мм
	  м
	100
	 

	247
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм
	  м
	750
	 

	248
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2
	  м
	10
	 

	249
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	  м
	3000
	 

	250
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	  шт
	1
	 

	251
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	  шт
	4
	 

	252
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням
	  шт
	2
	 

	253
	Комутатор службового зв'язку
	  шт
	1
	 

	254
	Прилад ОС на 4 промені
	  шт
	1
	 

	255
	Ящик живлення
	  ящик
	4
	 

	256
	Прилад ОС на 1 промінь
	  шт
	3
	 

	257
	Ящик живлення
	  ящик
	3
	 

	258
	Прилад ОС на 1 промінь
	  шт
	3
	 

	259
	Кнопка, установлювана на пультах і панелях
	  шт
	3
	 

	260
	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм
	  м
	50
	 

	261
	Прокладання коробів пластикових
	  м
	50
	 

	262
	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм
	  м
	25
	 

	263
	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз
до 6 мм2
	  м
	95
	 

	264
	Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2
	  м
	75
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-06_ЕО на електричне
освітлення (внутрішнє)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	265
	Монтаж світильників, які встановлюються на штирах
	  шт
	12
	 

	266
	Монтаж світильників, які встановлюються на штирах
	  шт
	43
	 

	267
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп
понад 2 до 4 шт
	  шт
	32
	 

	268
	Монтаж світильників накладних
	  шт
	21
	 

	269
	Монтаж світильників, які встановлюються на штирах
	  шт
	19
	 

	270
	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
	  шт
	14
	 

	271
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	  м
	750
	 

	272
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних
	  шт
	28
	 

	273
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних
	  шт
	11
	 

	274
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм
	  м
	750
	 

	275
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	  шт
	40
	 

	276
	Демонтаж світильників з лампами розжарювання
	  шт
	20
	 

	277
	Демонтаж вимикачів, розеток
	  шт
	75
	 

	278
	Демонтаж групових щитків
	  шт
	3
	 

	279
	Демонтаж кабелю
	  м
	500
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	280
	Навантаження сміття вручну
	  т
	0,15
	 

	281
	Перевезення сміття до 30 км
	  т
	0,15
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-07_СПЗ на cистеми
протипожежного захисту
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	282
	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС
	  шт
	1
	 

	283
	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці
стояка
	  шт
	1
	 

	284
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	  шт
	2
	 

	285
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні
	  шт
	34
	 

	286
	Сповіщувач ПС автоматичний контактний
	  шт
	4
	 

	287
	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці
стояка
	  шт
	1
	 

	288
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні
	  шт
	9
	 

	289
	Ящик живлення
	  ящик
	1
	 

	290
	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1
промінь
	  шт
	1
	 

	291
	Прилад сигналізуючий ємкісний
	  шт
	2
	 

	292
	Сповіщувач ПС автоматичний контактний
	  шт
	6
	 

	293
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні
	  шт
	4
	 

	294
	Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей
	  шт
	2
	 

	295
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в
труби
	  м
	316
	 

	296
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	  м
	326
	 

	297
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах
	  м
	97
	 

	298
	Прокладання коробів пластикових
	  м
	48
	 

	299
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм
	  м
	535
	 

	300
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	  шт
	3
	 

	301
	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	302
	Системи регулювання одноконтурні стабілізації
технологічного параметра [незалежно від кількості
параметрів настроювання] з нестандартним законом
управління
	  система
	3
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-08_БЗ на блискавкозахист
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	303
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм
	  м
	12
	 

	304
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]
	  м
	208
	 

	305
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	10
	 

	306
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1
	  м3
	10
	 

	307
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
 переріз 100 мм2
	  м
	50
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	308
	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм
	  м
	45
	 

	309
	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм
	  шт
	6
	 

	310
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм
	  шт
	12
	 





У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з роботами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Виконання повного обсягу робіт, проводити у відповідності до вимог ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди" та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та інші нормативні документи.
Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.
Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.
При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.
Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.
Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.
Очікуваний обсяг фінансування на 2026 рік становить 6 422 000,00 (шість мільйонів чотириста двадцять дві тисяч грн. 00 копійок), решта фінансування передбачається в 2027 році.
Учасник, при підготовці тендерної пропозиції та формуванні календарного графіку виконання робіт, зобов’язаний врахувати, що в 2026 році обсяг виконання робіт має відповідати зазначеному фінансуванню – 6 422 000,00 грн. Виконання решти обсягу робіт повинно бути заплановане в 2027 році, виходячи з цінової пропозиції Учасника.
Календарний графік виконання робіт повинен чітко відображати розподіл обсягів за роками відповідно до визначених обсягів фінансування.
Невиконання цієї вимоги або відсутність у календарному графіку належного відображення розподілу робіт за роками з урахуванням зазначених сум фінансування буде підставою для відхилення тендерної пропозиції як такої, що не відповідає умовам тендерної документації.

Посилання на закупівлю:
[bookmark: _GoBack]https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-31-012253-a 
