|  |
| --- |
| *Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:*  **UA-2025-09-03-011381-a**  **Капітальний ремонт аварійної частини будівлі та допоміжних споруд Вишгородського районного суду Київської області**  (за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)  Очікувана вартість предмета закупівлі 11 865 000 грн з ПДВ |

**03.09.2025**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт аварійної частини будівлі та допоміжних споруд Вишгородського районного суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова,7 |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| Кількість обсягу виконання робіт | 1 робота |
| Місце виконання робіт | м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 |
| Строк виконання робіт | до 31 грудня 2026 року включно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |
| Капітальний ремонт аварійної частини будівлі та допоміжних споруд Вишгородського районного суду  Київської області, що знаходиться за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова,7  К=1,2 виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях, що експлуатуютья | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | **Приміщення підвалу (АРХІВ)** | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | Вiддiл 1. Приміщення №1. Запасний аварійний вихід | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | Роздiл 1. Підлоги | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | 7,41 |  | |
| 2 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | | м3 | 0,741 |  | |
| 3 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | | м3 | 0,741 |  | |
| 4 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | | м2 | 7,41 |  | |
| 5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | | м2 | 7,41 |  | |
| 6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | | м2 | 7,41 |  | |
| 7 | Армування стяжки | | м2 | 7,41 |  | |
| 8 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | | м2 | 7,41 |  | |
| 9 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | 7,41 |  | |
| 10 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | | м2 | 0,9192 |  | |
| 11 | Улаштування покриттів з керамічних плиток сходів на  розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | м2 | 4,5 |  | |
|  | Роздiл 2. Стеля | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 12 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | | м2 | 7,16 |  | |
| 13 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | | м2 | 7,16 |  | |
| 14 | Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | 7,16 |  | |
| 15 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | 6,44 |  | |
|  | Роздiл 3. Стіни | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 16 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | | м2 | 46,96 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 46,96 |  |
| 18 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 46,96 |  |
| 19 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 23,48 |  |
| 20 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 23,48 |  |
| 21 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 23,48 |  |
| 22 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -23,48 |  |
| 23 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 46,96 |  |
| 24 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 46,96 |  |
| 25 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 46,96 |  |
| 26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 23,48 |  |
| 27 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23,48 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 28 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 3,75 |  |
| 29 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 3,75 |  |
| 30 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -3,75 |  |
| 31 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 3,75 |  |
| 32 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 3,75 |  |
| 33 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 3,75 |  |
| 34 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3,75 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 36 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 37 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 38 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |
| 39 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 40 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 41 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
| 42 | Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням  дверних полотен | м2 | 1,89 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Установлення металевих протипожежних дверних  коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 44 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 3 |  |
| 45 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 46 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 2 |  |
| 47 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 48 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 49 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 25 |  |
| 50 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 51 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 52 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 5 |  |
| 53 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 54 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних1-х i 2-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 25 |  |
|  | Вiддiл 2. Приміщення №2. Кладова |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 55 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 6,76 |  |
| 56 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 0,676 |  |
| 57 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 0,676 |  |
| 58 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 6,76 |  |
| 59 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 6,76 |  |
| 60 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 6,76 |  |
| 61 | Армування стяжки | м2 | 6,76 |  |
| 62 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 6,76 |  |
| 63 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 6,76 |  |
| 64 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,6408 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 65 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 6,51 |  |
| 66 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 6,51 |  |
| 67 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 6,51 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 5,79 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 69 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 33,04 |  |
| 70 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 33,04 |  |
| 71 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 33,04 |  |
| 72 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 16,52 |  |
| 73 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 16,52 |  |
| 74 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 16,52 |  |
| 75 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -16,52 |  |
| 76 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 33,04 |  |
| 77 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 33,04 |  |
| 78 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 46,96 |  |
| 79 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 16,52 |  |
| 80 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 16,52 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,25 |  |
| 82 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,25 |  |
| 83 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,25 |  |
| 84 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,25 |  |
| 85 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,25 |  |
| 86 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,25 |  |
| 87 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,25 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 88 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 89 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 90 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або  порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,252 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 91 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 2 |  |
| 92 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 93 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 2 |  |
| 94 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 95 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 96 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 24 |  |
| 97 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 12 |  |
| 98 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 12 |  |
| 99 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 6 |  |
|  | Вiддiл 3. Приміщення №3. Кабінет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 100 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 13,27 |  |
| 101 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 1,327 |  |
| 102 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 1,327 |  |
| 103 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 13,27 |  |
| 104 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 13,27 |  |
| 105 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 13,27 |  |
| 106 | Армування стяжки | м2 | 13,27 |  |
| 107 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 13,27 |  |
| 108 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 13,27 |  |
| 109 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,8868 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 110 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 13,02 |  |
| 111 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 13,02 |  |
| 112 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 13,02 |  |
| 113 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 12,3 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 114 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 45,34 |  |
| 115 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 45,34 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 116 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 45,34 |  |
| 117 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 22,67 |  |
| 118 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 22,67 |  |
| 119 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 22,67 |  |
| 120 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -22,67 |  |
| 121 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 46,96 |  |
| 122 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 45,34 |  |
| 123 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 45,34 |  |
| 124 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 22,67 |  |
| 125 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 22,67 |  |
|  | Роздiл 4. Перемичка ПМ-2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 126 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,21759 |  |
| 127 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 17,1 |  |
| 128 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 2 |  |
|  | Роздiл 5. Перемичка ПМ-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 129 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,1463 |  |
| 130 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 11,5 |  |
| 131 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,48 |  |
| 132 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,72 |  |
| 133 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 6 |  |
|  | Роздiл 6. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 134 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 7,15 |  |
| 135 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 7,15 |  |
| 136 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -7,15 |  |
| 137 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 7,15 |  |
| 138 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 7,15 |  |
| 139 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 7,15 |  |
| 140 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 7,15 |  |
|  | Роздiл 7. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 141 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 142 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 143 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 144 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |
| 145 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 146 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 147 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
| 148 | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею  до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель 0,9х0,8 | м2 | 0,72 |  |
| 149 | Монтаж віконних прорізів готовими блоками площею до  1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель 0,9х0,8 | м2 | 2,16 |  |
|  | Роздiл 8. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 150 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 151 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 152 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 2 |  |
| 153 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 8 |  |
| 154 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 155 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 30 |  |
| 156 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 157 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 158 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 10 |  |
|  | Вiддiл 4. Приміщення №4. Коридор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 159 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 6,23 |  |
| 160 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 0,623 |  |
| 161 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 0,623 |  |
| 162 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 6,23 |  |
| 163 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 6,23 |  |
| 164 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 6,23 |  |
| 165 | Армування стяжки | м2 | 6,23 |  |
| 166 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 6,23 |  |
| 167 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 6,23 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 168 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,6228 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 169 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 5,98 |  |
| 170 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 5,98 |  |
| 171 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 5,98 |  |
| 172 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 5,26 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 173 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 32,14 |  |
| 174 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 32,14 |  |
| 175 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 32,14 |  |
| 176 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 16,07 |  |
| 177 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 16,07 |  |
| 178 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 16,07 |  |
| 179 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -16,07 |  |
| 180 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 32,14 |  |
| 181 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 32,14 |  |
| 182 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 32,14 |  |
| 183 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 16,07 |  |
| 184 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 16,07 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 185 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,25 |  |
| 186 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,25 |  |
| 187 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,25 |  |
| 188 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,25 |  |
| 189 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,25 |  |
| 190 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,25 |  |
| 191 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,25 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 192 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 193 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 194 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 195 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |
| 196 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 197 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 198 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 | . |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 199 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 200 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 201 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 2 |  |
| 202 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 203 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 204 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 18 |  |
| 205 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 6 |  |
| 206 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 12 |  |
| 207 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 4 |  |
|  | Вiддiл 5. Приміщення №5. Коридор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 208 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 8,1 |  |
| 209 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 0,81 |  |
| 210 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 0,81 |  |
| 211 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 8,1 |  |
| 212 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 8,1 |  |
| 213 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 8,1 |  |
| 214 | Армування стяжки | м2 | 8,1 |  |
| 215 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 8,1 |  |
| 216 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 8,1 |  |
| 217 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,7884 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 218 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 7,85 |  |
| 219 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 7,85 |  |
| 220 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 7,85 |  |
| 221 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 6,77 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 222 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 40,42 |  |
| 223 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 40,42 |  |
| 224 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 40,42 |  |
| 225 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 20,21 |  |
| 226 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 20,21 |  |
| 227 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 20,21 |  |
| 228 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -20,21 |  |
| 229 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 41,42 |  |
| 230 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 40,42 |  |
| 231 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 40,42 |  |
| 232 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 20,21 |  |
| 233 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 20,21 |  |
|  | Роздiл 4. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 234 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 235 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 3 |  |
| 236 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 3 |  |
| 237 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 238 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 239 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 24 |  |
| 240 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 241 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 16 |  |
| 242 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 4 |  |
|  | Вiддiл 6. Приміщення №7. Архів |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 243 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 63,73 |  |
| 244 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 6,373 |  |
| 245 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 6,373 |  |
| 246 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 63,73 |  |
| 247 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 63,73 |  |
| 248 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 63,73 |  |
| 249 | Армування стяжки | м2 | 63,73 |  |
| 250 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 63,73 |  |
| 251 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 63,73 |  |
| 252 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,9812 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 253 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 63,48 |  |
| 254 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 63,48 |  |
| 255 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 63,48 |  |
| 256 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 60,6 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 257 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 99,34 |  |
| 258 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 99,34 |  |
| 259 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 99,34 |  |
| 260 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 49,67 |  |
| 261 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 49,67 |  |
| 262 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 49,67 |  |
| 263 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -49,67 |  |
| 264 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 99,34 |  |
| 265 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 99,34 |  |
| 266 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 99,34 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 267 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 49,67 |  |
| 268 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 49,67 |  |
| 269 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 2,4984 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 270 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 2,33 |  |
| 271 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 2,33 |  |
| 272 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -2,33 |  |
| 273 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 2,33 |  |
| 274 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 2,33 |  |
| 275 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 2,33 |  |
| 276 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,33 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 277 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 278 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 279 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 280 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |
| 281 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 282 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 283 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 284 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 285 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 8 |  |
| 286 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 8 |  |
| 287 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 8 |  |
| 288 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 289 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 105 |  |
| 290 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 35 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 291 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 70 |  |
| 292 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 10 |  |
|  | Вiддiл 7. Приміщення №8. Архів |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 293 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 294 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 3 |  |
| 295 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 3 |  |
| 296 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 297 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 298 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 30 |  |
| 299 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 300 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 301 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 6 |  |
|  | Вiддiл 8. Приміщення №9. Тамбур |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 302 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 5,27 |  |
| 303 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 0,527 |  |
| 304 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 0,527 |  |
| 305 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 5,27 |  |
| 306 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 5,27 |  |
| 307 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 5,27 |  |
| 308 | Армування стяжки | м2 | 5,27 |  |
| 309 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 5,27 |  |
| 310 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 5,27 |  |
| 311 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,5076 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 312 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 5,02 |  |
| 313 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 5,02 |  |
| 314 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 5,02 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 315 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 4,66 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 316 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 26,38 |  |
| 317 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 26,38 |  |
| 318 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 26,38 |  |
| 319 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 13,19 |  |
| 320 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 13,19 |  |
| 321 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 13,19 |  |
| 322 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -13,19 |  |
| 323 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 26,38 |  |
| 324 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 26,38 |  |
| 325 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 26,38 |  |
| 326 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 13,19 |  |
| 327 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,19 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 328 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,25 |  |
| 329 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,25 |  |
| 330 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,25 |  |
| 331 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,25 |  |
| 332 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,25 |  |
| 333 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,25 |  |
| 334 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,25 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 335 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 336 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 337 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 338 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 339 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 340 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 341 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 342 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 343 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 344 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 1 |  |
| 345 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 346 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 347 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 25 |  |
| 348 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 349 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 350 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 3 |  |
|  | Вiддiл 9. Приміщення №10. Склад |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 351 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 32,5 |  |
| 352 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 3,25 |  |
| 353 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 3,25 |  |
| 354 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 32,5 |  |
| 355 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 32,5 |  |
| 356 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 32,5 |  |
| 357 | Армування стяжки | м2 | 32,5 |  |
| 358 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 32,5 |  |
| 359 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 32,5 |  |
| 360 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,422 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 32,25 |  |
| 362 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 32,25 |  |
| 363 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 32,25 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 364 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 29,37 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 365 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 71,74 |  |
| 366 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 71,74 |  |
| 367 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 71,74 |  |
| 368 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 35,87 |  |
| 369 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 35,87 |  |
| 370 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 35,87 |  |
| 371 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -35,87 |  |
| 372 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 71,74 |  |
| 373 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 71,74 |  |
| 374 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 71,74 |  |
| 375 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 35,87 |  |
| 376 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 35,87 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 377 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,79 |  |
| 378 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,79 |  |
| 379 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,79 |  |
| 380 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,79 |  |
| 381 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,79 |  |
| 382 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,79 |  |
| 383 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,79 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 384 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 385 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 386 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 387 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 388 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 389 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 390 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 | . |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 391 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 392 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 8 |  |
| 393 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 8 |  |
| 394 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 8 |  |
| 395 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 396 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 120 |  |
| 397 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 40 |  |
| 398 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 80 |  |
| 399 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 10 |  |
|  | Вiддiл 10. Приміщення №11. Коридор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 400 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 9,02 |  |
| 401 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 0,902 |  |
| 402 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 0,902 |  |
| 403 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 9,02 |  |
| 404 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 9,02 |  |
| 405 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 9,02 |  |
| 406 | Армування стяжки | м2 | 9,02 |  |
| 407 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 9,02 |  |
| 408 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 9,02 |  |
| 409 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,78 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 410 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 8,77 |  |
| 411 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 8,77 |  |
| 412 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 8,77 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 413 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 8,05 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 414 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 40,36 |  |
| 415 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 40,36 |  |
| 416 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 40,36 |  |
| 417 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 20,18 |  |
| 418 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 20,18 |  |
| 419 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 20,18 |  |
| 420 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -20,18 |  |
| 421 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 40,36 |  |
| 422 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 40,36 |  |
| 423 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 40,36 |  |
| 424 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 20,18 |  |
| 425 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 20,18 |  |
|  | Роздiл 4. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 427 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 428 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 2 |  |
| 429 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 430 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 431 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 25 |  |
| 432 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 433 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 434 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 4 |  |
|  | Вiддiл 11. Приміщення №12. Архів |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 435 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 14,35 |  |
| 436 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 1,435 |  |
| 437 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 1,435 |  |
| 438 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 14,35 |  |
| 439 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 14,35 |  |
| 440 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 14,35 |  |
| 441 | Армування стяжки | м2 | 14,35 |  |
| 442 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 14,35 |  |
| 443 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 14,35 |  |
| 444 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,9096 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 445 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 14,1 |  |
| 446 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 14,1 |  |
| 447 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 14,1 |  |
| 448 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 13,02 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 449 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 46,48 |  |
| 450 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 46,48 |  |
| 451 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 46,48 |  |
| 452 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 20,18 |  |
| 453 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 23,24 |  |
| 454 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 23,24 |  |
| 455 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -23,24 |  |
| 456 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 46,48 |  |
| 457 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 46,48 |  |
| 458 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 46,48 |  |
| 459 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 23,24 |  |
| 460 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23,24 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 461 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,25 |  |
| 462 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,25 |  |
| 463 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,25 |  |
| 464 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,25 |  |
| 465 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,25 |  |
| 466 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,25 |  |
| 467 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,25 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 468 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 469 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 470 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 471 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |
| 472 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 473 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 474 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 475 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 476 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 3 |  |
| 477 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 3 |  |
| 478 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 479 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 480 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 50 |  |
| 481 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 482 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 483 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 6 |  |
|  | Вiддiл 12. Приміщення №13. Кладова |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 484 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 3,89 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 485 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 0,389 |  |
| 486 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 0,389 |  |
| 487 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 3,89 |  |
| 488 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 3,89 |  |
| 489 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 3,89 |  |
| 490 | Армування стяжки | м2 | 3,89 |  |
| 491 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 3,89 |  |
| 492 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 3,89 |  |
| 493 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,432 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 494 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 3,64 |  |
| 495 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 3,64 |  |
| 496 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 3,64 |  |
| 497 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 3,28 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 498 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 22,6 |  |
| 499 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 22,6 |  |
| 500 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 22,6 |  |
| 501 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 11,3 |  |
| 502 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 11,3 |  |
| 503 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 11,3 |  |
| 504 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -11,3 |  |
| 505 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 22,6 |  |
| 506 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 22,6 |  |
| 507 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 22,6 |  |
| 508 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 11,3 |  |
| 509 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,3 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 510 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,25 |  |
| 511 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,25 |  |
| 512 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,25 |  |
| 513 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,25 |  |
| 514 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,25 |  |
| 515 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,25 |  |
| 516 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,25 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 517 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 518 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 519 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 520 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |
| 521 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 522 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 523 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 524 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 525 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 526 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 1 |  |
| 527 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 528 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 529 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 25 |  |
| 530 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 531 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 532 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 4 |  |
|  | Вiддiл 13. Приміщення №14. Сходова клітина |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 533 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 14,61 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 534 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 1,461 |  |
| 535 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 1,461 |  |
| 536 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 14,61 |  |
| 537 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 14,61 |  |
| 538 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 14,61 |  |
| 539 | Армування стяжки | м2 | 14,61 |  |
| 540 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 14,61 |  |
| 541 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 14,61 |  |
| 542 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,9204 |  |
| 543 | Улаштування покриттів з керамічних плиток сходів на  розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 9 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 14,36 |  |
| 545 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 14,36 |  |
| 546 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 14,36 |  |
| 547 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 13,28 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 548 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 47,02 |  |
| 549 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 47,02 |  |
| 550 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 47,02 |  |
| 551 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 23,51 |  |
| 552 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 23,51 |  |
| 553 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 23,51 |  |
| 554 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -23,51 |  |
| 555 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 47,02 |  |
| 556 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 47,02 |  |
| 557 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 47,02 |  |
| 558 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 23,51 |  |
| 559 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23,51 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 560 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,25 |  |
| 561 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,25 |  |
| 562 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,25 |  |
| 563 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,25 |  |
| 564 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,25 |  |
| 565 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,25 |  |
| 566 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,25 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 567 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 568 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 569 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 570 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |
| 571 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 572 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 573 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 574 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 575 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 3 |  |
| 576 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 3 |  |
| 577 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 578 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 579 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 40 |  |
| 580 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 581 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 25 |  |
| 582 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 5 |  |
|  | Вiддiл 14. Приміщення №18. Кабінет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 583 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 31,05 |  |
| 584 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 3,105 |  |
| 585 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 3,105 |  |
| 586 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 31,05 |  |
| 587 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 31,05 |  |
| 588 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 31,05 |  |
| 589 | Армування стяжки | м2 | 31,05 |  |
| 590 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 31,05 |  |
| 591 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 31,05 |  |
| 592 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,2612 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 593 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 30,8 |  |
| 594 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 30,8 |  |
| 595 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 30,8 |  |
| 596 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 28,64 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 597 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 64,24 |  |
| 598 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 64,24 |  |
| 599 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 64,24 |  |
| 600 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 32,12 |  |
| 601 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 32,12 |  |
| 602 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 32,12 |  |
| 603 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -32,12 |  |
| 604 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 64,24 |  |
| 605 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 64,24 |  |
| 606 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 64,24 |  |
| 607 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 32,12 |  |
| 608 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 32,12 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 609 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,25 |  |
| 610 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,25 |  |
| 611 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,25 |  |
| 612 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,25 |  |
| 613 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,25 |  |
| 614 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,25 |  |
| 615 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,25 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 616 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 617 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 618 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 619 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |
| 620 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 621 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 622 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 623 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 624 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 6 |  |
| 625 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 6 |  |
| 626 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 8 |  |
| 627 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 628 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 95 |  |
| 629 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 35 |  |
| 630 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 60 |  |
| 631 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 10 |  |
|  | Вiддiл 15. Приміщення №19. Коридор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 632 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 14,66 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 633 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 1,466 |  |
| 634 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 1,466 |  |
| 635 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 14,66 |  |
| 636 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 14,66 |  |
| 637 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 14,66 |  |
| 638 | Армування стяжки | м2 | 14,66 |  |
| 639 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 14,66 |  |
| 640 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 14,66 |  |
| 641 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,3512 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 642 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 14,41 |  |
| 643 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 14,41 |  |
| 644 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 14,41 |  |
| 645 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 12,97 | . |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 646 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 68,56 |  |
| 647 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 68,56 |  |
| 648 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 68,56 |  |
| 649 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 34,28 |  |
| 650 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 34,28 |  |
| 651 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 34,28 |  |
| 652 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -34,28 |  |
| 653 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 68,56 |  |
| 654 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 68,56 |  |
| 655 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 68,56 |  |
| 656 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 34,28 |  |
| 657 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,28 |  |
|  | Роздiл 4. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 658 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 659 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 4 |  |
| 660 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 4 |  |
| 661 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 662 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 663 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 48 |  |
| 664 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 16 |  |
| 665 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 32 |  |
| 666 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 4 |  |
|  | Вiддiл 16. Приміщення №20. Підсобне приміщення |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 667 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 16,57 |  |
| 668 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 1,657 |  |
| 669 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 1,657 |  |
| 670 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 16,57 |  |
| 671 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 16,57 |  |
| 672 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 16,57 |  |
| 673 | Армування стяжки | м2 | 16,57 |  |
| 674 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 16,57 |  |
| 675 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 16,57 |  |
| 676 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,9096 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 677 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 16,32 |  |
| 678 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 16,32 |  |
| 679 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 16,32 |  |
| 680 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 14,88 | . |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 681 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 46,48 |  |
| 682 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 46,48 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 683 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 46,48 |  |
| 684 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 23,24 |  |
| 685 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 23,24 |  |
| 686 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 23,24 |  |
| 687 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -23,24 |  |
| 688 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 46,48 |  |
| 689 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 46,48 |  |
| 690 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 46,48 |  |
| 691 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 23,24 |  |
| 692 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23,24 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 693 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,25 |  |
| 694 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,25 |  |
| 695 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,25 |  |
| 696 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,25 |  |
| 697 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,25 |  |
| 698 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,25 |  |
| 699 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,25 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 700 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 701 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 702 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 703 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |
| 704 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 705 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 706 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 707 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 708 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 709 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 4 |  |
| 710 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 6 |  |
| 711 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 712 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 30 |  |
| 713 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 714 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 715 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 8 |  |
|  | Вiддiл 17. Приміщення №21. Коридор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 716 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 5,53 |  |
| 717 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 0,553 |  |
| 718 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 0,553 |  |
| 719 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 5,53 |  |
| 720 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 5,53 |  |
| 721 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 5,53 |  |
| 722 | Армування стяжки | м2 | 5,53 |  |
| 723 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 5,53 |  |
| 724 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 5,53 |  |
| 725 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,5832 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 726 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 5,28 |  |
| 727 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 5,28 |  |
| 728 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 5,28 |  |
| 729 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 4,56 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 730 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 30,16 |  |
| 731 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 30,16 |  |
| 732 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 30,16 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 733 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 15,08 |  |
| 734 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 15,08 |  |
| 735 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 15,08 |  |
| 736 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -15,08 |  |
| 737 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 30,16 |  |
| 738 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 30,16 |  |
| 739 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 30,16 |  |
| 740 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 15,08 |  |
| 741 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 15,08 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 742 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,25 |  |
| 743 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,25 |  |
| 744 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,25 |  |
| 745 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,25 |  |
| 746 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,25 |  |
| 747 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,25 |  |
| 748 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,25 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 749 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 750 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 751 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 752 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |
| 753 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 754 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 755 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 756 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 757 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 2 |  |
| 759 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 | . |
| 760 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 761 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 25 |  |
| 762 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 763 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 764 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 4 |  |
|  | Вiддiл 18. Інші роботи. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 765 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу (короба) | м2 | 37 |  |
| 766 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -37 |  |
| 767 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 37 |  |
| 768 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 37 |  |
| 769 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 37 |  |
| 770 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 37 |  |
| 771 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 42 |  |
| 772 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 42 |  |
| 773 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 42 |  |
| 774 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 42 |  |
| 775 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 42 |  |
| 776 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних поліетиленових  [поліпропіленових] труб діаметром 110 мм | м | 28 |  |
| 777 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 110  мм | м | 28 |  |
| 778 | Очищення металевих конструкцій від корозії  металевими щітками | м2 | 12 |  |
| 779 | (Демонтаж) Установлення грат віконних площею в світлі  понад 1,5 до 2,5 м2 | грати | 5 |  |
| 780 | Установлення грат-огороджень віконних площею в світлі  понад 1,5 до 2,5 м2 | грати | 5 |  |
| 781 | Грунтування металевих поверхонь за два рази  грунтовкою ГФ-021 | м2 | 18 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 782 | Фарбування металевих грат, труб емаллю ПФ-115 за 2  рази | м2 | 18 |  |
| 783 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 305 |  |
| 784 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 785 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 24 |  |
|  | Роздiл 1. Приміщення №15. УКРИТТЯ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 786 | Улаштування неармованих глухих цегляних  перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях  площею більше 5 м2 | м2 | 9,96 |  |
| 787 | Улаштування перемичок із металевої арматури Д10 | т | 0,0019744 |  |
| 788 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 16 |  |
| 789 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 16 |  |
| 790 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 16 |  |
| 791 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 16 |  |
| 792 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 16 |  |
| 793 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 16 |  |
| 794 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 16 |  |
|  | Роздiл 2. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 795 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 1,25 |  |
| 796 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,25 |  |
| 797 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -1,25 |  |
| 798 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 1,25 |  |
| 799 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,25 |  |
| 800 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1,25 |  |
| 801 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,25 |  |
|  | Роздiл 3. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 802 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 803 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 804 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [двері] | т | 0,337 |  |
| 805 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,758 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 806 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |
| 807 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 9,516 |  |
| 808 | Установлення і кріплення наличників | м | 5 |  |
|  | Роздiл 4. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 809 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 2 |  |
| 810 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 811 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 812 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 25 |  |
| 813 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 814 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 815 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 5. Сміття |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 816 | Навантаження сміття вручну | т | 44,541 |  |
| 817 | Перевезення сміття до 30 км | т | 44,541 |  |
|  | **Ремонт гаражних боксів** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Гаражний бокс |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 818 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 61,3 |  |
| 819 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 6,13 |  |
| 820 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 6,13 |  |
| 821 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 61,3 |  |
| 822 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | 61,3 |  |
| 823 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати товщ. 80мм | м2 | 61,3 |  |
| 824 | Армування стяжки | м2 | 61,3 |  |
| 825 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 61,3 |  |
| 826 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 61,3 |  |
| 827 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 2,508 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 828 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 60,8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 829 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 60,8 |  |
| 830 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 60,8 |  |
| 831 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 57,92 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 832 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 135,38 |  |
| 833 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 135,38 |  |
| 834 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 135,38 |  |
| 835 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 67,69 |  |
| 836 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 67,69 |  |
| 837 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 67,69 |  |
| 838 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -67,69 |  |
| 839 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 135,38 |  |
| 840 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 135,38 |  |
| 841 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 135,38 |  |
| 842 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 67,69 |  |
| 843 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 67,69 |  |
| 844 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у  житлових і громадських будівлях | м2 | 24,32 |  |
| 845 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 48,64 |  |
| 846 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 48,64 |  |
| 847 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 48,64 |  |
| 848 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 48,64 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 849 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 4,35 |  |
| 850 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 4,35 |  |
| 851 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -4,35 |  |
| 852 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 4,35 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 4,35 |  |
| 854 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 4,35 |  |
| 855 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,35 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 856 | Демонтаж металевих воріт | м2 | 15,66 |  |
| 857 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [воріт] | т | 0,674 |  |
| 858 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 15,66 |  |
| 859 | Установлення замків дверних урізних | шт | 4 |  |
| 860 | Грунтування металевих поверхонь за два рази  грунтовкою ГФ-021 | м2 | 53 |  |
| 861 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих дверей | м2 | 53 |  |
| 862 | Улаштування пінополістиролу товщ. 50мм | м3 | 0,8 |  |
| 863 | Оббивання дверей декоративними накладками з МДФ | м2 | 32 |  |
| 864 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стiнах | м2 | 4,1 |  |
| 865 | Установлення і кріплення наличників | м | 10 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 866 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 2 |  |
| 867 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 8 |  |
| 868 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 8 |  |
| 869 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 2 |  |
| 870 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 8 |  |
| 871 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 2 |  |
| 872 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 873 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 90 |  |
| 874 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 875 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 60 |  |
| 876 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 14 |  |
| 877 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 2 |  |
| 878 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних1-х i 2-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 7. Інші роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 879 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 48 |  |
| 880 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 1 | м3 | 48 |  |
| 881 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 18 |  |
| 882 | Утеплення фасадів пінополістирольними плитами  товщиною 20 мм з опорядженням декоративним  розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до  300 мм | м2 | 18 |  |
| 883 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів  шипоподібною мембраною | м2 | 18 |  |
| 884 | Улаштування цементно-бетонних покриттів  одношарових товщиною шару 20 см товщ.100мм | м2 | 24 |  |
| 885 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-34-1 | м2 | 24 |  |
| 886 | Армування стяжки | м2 | 24 |  |
| 887 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів  єврорубероїдом з посипкою | м2 | 24 |  |
| 888 | Установлення лотків бетонних | м | 16 |  |
| 889 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в один шар | м2 | 70 |  |
| 890 | Навантаження сміття вручну | т | 7,408 |  |
| 891 | Перевезення сміття до 30 км | т | 7,408 |  |
|  | **Кабінет №52. 2-й**  поверх |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 892 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 15,57 |  |
| 893 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними  візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 1,557 |  |
| 894 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними  візками, група ґрунту 1, додавати (до 50м) | м3 | 1,557 |  |
| 895 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | м2 | 15,57 |  |
| 896 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2 | м2 | 15,57 |  |
| 897 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 15,57 |  |
| 898 | Армування стяжки | м2 | 15,57 |  |
| 899 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 15,57 |  |
| 900 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 15,57 |  |
| 901 | Улаштування плінтусів шириною 60 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,2768 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 902 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу  ці бруду | м2 | 15,07 |  |
| 903 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 15,07 |  |
| 904 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 15,07 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 905 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 12,91 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 906 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа  відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 65,64 |  |
| 907 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 65,64 |  |
| 908 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції  стін | м2 | 65,64 |  |
| 909 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін  бетоноконтактом при товщині накиді до 10 мм | м2 | 32,82 |  |
| 910 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 32,82 |  |
| 911 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 32,82 |  |
| 912 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -32,82 |  |
| 913 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 65,64 |  |
| 914 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 65,64 |  |
| 915 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 65,64 |  |
| 916 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 32,82 |  |
| 917 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 32,82 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 918 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 2,45 |  |
| 919 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 2,45 |  |
| 920 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -2,45 |  |
| 921 | Обклеювання стін сіткою малярною | м2 | 2,45 |  |
| 922 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 2,45 |  |
| 923 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 2,45 |  |
| 924 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,45 |  |
|  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 925 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 926 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,6 |  |
| 927 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | 3,2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 928 | Установлення і кріплення наличників | м | 10 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 929 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 930 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 931 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 6 |  |
| 932 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 8 |  |
| 933 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 934 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | м | 60 |  |
| 935 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 936 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 937 | Установлення розподільних, установчих коробок | шт | 12 |  |
| 938 | Навантаження сміття вручну | т | 3,151 |  |
| 939 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,151 |  |
|  | **Кондиціонування, вентиляція** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. КОНДИЦІОНУВАННЯ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 940 | Установлення кондиціонерів | агрегат | 2 |  |
| 941 | Установлення кронштейнів під вентиляційне  устаткування | кг | 3 |  |
| 942 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 10 |  |
| 943 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа  [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 30 |  |
| 944 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | м | 28 |  |
| 945 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до  16 мм2 в труби | м | 18 |  |
|  | Роздiл 2. ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 946 | Монтаж установки припливної STR 4 B10 | шт | 1 |  |
| 947 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з  оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 165 |  |
| 948 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих  круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм | шт | 2 |  |
| 949 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих  круглого перерізу діаметром обичайки 160мм , 200 мм | шт | 8 |  |
| 950 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих  круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм | шт | 4 |  |
| 951 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних  КВР з електричним або пневматичним приводом  діаметром до 250 мм | шт | 6 |  |
| 952 | Установлення жалюзіних решіток | грати | 52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | |
| 953 | Установлення клапанів вогнезатримуючих | | шт | 17 | |  | | |
| 954 | Установлення анемостатів | | грати | 9 | |  | | |
|  | Роздiл 3. Інші матеріали | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
| 955 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами  мінераловатними з гофрованою структурою | | м2 | 30 | |  | | |
| 956 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5  цеглини, діаметр отвору до 20 мм (Д.150,L200) | | шт | 2 | |  | | |
| 957 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | | шт | 2 | |  | | |
| 958 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5  цеглини, діаметр отвору до 20 мм (Д.150, L450) | | шт | 10 | |  | | |
| 959 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | | шт | 10 | |  | | |
| 960 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | | шт | 10 | |  | | |
| 961 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5  цеглини, діаметр отвору до 20 мм (Д.250, L450) | | шт | 10 | |  | | |
| 962 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | | шт | 10 | |  | | |
| 963 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | | шт | 10 | |  | | |
|  | Роздiл 4. Пусконалагоджувальні роботи | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
| 964 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря  при кількості перерізів до 5 | | вен.мер. | 1 | |  | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | |

Очікуваний обсяг фінансування на 2025 рік становить 5 606 794,00 (п’ять мільйонів шістсот шість тисяч сімсот девяносто чотири гривні 00 копійок), решта фінансування передбачається в 2026 році.

Учасник, при підготовці тендерної пропозиції та формуванні календарного графіку виконання робіт, зобов’язаний врахувати, що в 2025 році обсяг виконання робіт має відповідати зазначеному фінансуванню - 5 606 794,00 грн. Виконання решти обсягу робіт повинно бути заплановане в 2026 році, виходячи з цінової пропозиції Учасника.

Календарний графік виконання робіт повинен чітко відображати розподіл обсягів за роками відповідно до визначених обсягів фінансування.

Невиконання цієї вимоги або відсутність у календарному графіку належного відображення розподілу робіт за роками з урахуванням зазначених сум фінансування буде підставою для відхилення тендерної пропозиції як такої, що не відповідає умовам тендерної документації.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з роботами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Виконання повного обсягу робіт, проводити у строгій відповідності до вимог ДБН та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та інші нормативні документи.

Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-03-011381-a