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	Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: 
[bookmark: _Hlk505604349]UA-2026-09-11-013245-a
Поточний ремонт з усунення аварійного стану відмостки, підвального приміщення та відновлення благоустрою навколо будівлі Фастівського міськрайонного суду
 (за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Очікувана вартість предмета закупівлі 1 249 666,67 грн без ПДВ


11.09.2026

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі
Поточний ремонт з усунення аварійного стану відмостки, підвального приміщення та відновлення благоустрою навколо будівлі Фастівського міськрайонного суду 
Код ДК 021:2015
ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
Кількість обсягу виконання робіт
1 послуга
Місце виконання робіт
м.Фастів, вул. Івана Ступака, 25

Строк виконання робіт
2026.















Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка
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Усунення аварійного стану відмостки та відновлення благоустрою навколо будівлі
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону
	  м2
	13,5
	 

	2
	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на
щебеневу основу
	  м
	75
	 

	3
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м ,
група ґрунту 2
	  м3
	31
	 

	4
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	31
	 

	5
	Перевезення ґрунту до 3 км
	  т
	49,6
	 

	6
	Очищення поверхонь стін підвалу щітками
	  м2
	24
	 

	7
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
гідроізолом в 1 шар
	  м2
	24
	 

	8
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів глиною
	  м3
	31
	 

	9
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	  м
	75
	 

	10
	Улаштування бетонної стяжки відмостки товщиною 20
мм (100) із бетону М200
	  м2
	13,5
	 

	11
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати (до 100 мм)
	  м2
	13,5
	 

	12
	Армування стяжки дротяною сіткою (сiтка 100х100)
	  м2
	54
	 

	13
	Улаштування бетонної стяжки відмостки товщиною 20
мм (30 мм) ) із бетону М200 (Ремонт просівшої відмостки)
	  м2
	54
	 

	14
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати (до 30 мм)
	  м2
	54
	 

	15
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм (100) ) із бетону М200 під лоток водовідведення
	  м2
	5,8
	 

	16
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати (до 100 мм)
	  м2
	5,8
	 

	17
	Улаштування водоскидних споруд з лотків
	  м
	29
	 

	18
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЕМ товщ.40 мм]
	  м2
	75
	 

	19
	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення
[ФЕМ]
	  м різу
	38
	 

	20
	Розбирання облицювання стін та цоколю з керамічних
глазурованих плиток
	  м2
	54
	 

	21
	Облицювання поверхонь цоколя фасадними плитками
(існуючими)
	  м2
	54
	 

	22
	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій на вході в
будівлю
	  т
	2
	 

	23
	Монтаж металоконструкцій на вході в будівлю
	  т
	2
	 

	 
	
Підвальні приміщення
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	Роздiл 1. Архів №1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
вентиляційного короба
	  м3
	5
	 

	25
	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій масою до
0,5 т (плит перекриття вентканалу)
	  шт
	6
	 

	26
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли для
побутового приміщення
	  м3
	0,7
	 

	27
	Навантаження сміття вручну з переміщенням ручними
візками на 20 м
	  м3
	6,25
	 

	28
	Навантаження сміття вручну на автомобілі
	  т
	10
	 

	29
	Закладання отворів (0,5мх0,6мх0,614м -60 шт.) у
цегляних стінах
	  м3
	10,8
	 

	30
	Ґрунтування бетонних поверхонь стін ґрунтовкою
	  м2
	87,0
	 

	31
	Ґрунтування бетонних поверхонь стін грунтовкою
бетонконтакт
	  м2
	87,0
	 

	32
	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування
каркасу
	  м2
	87,0
	 

	33
	Готування опоряджувальних цементно-вапняних
розчинів
	  м3
	2,7
	 

	
	Роздiл 2. Архів №2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Зміна рівня підлоги до висоти 2.2 м у будівлі, виймання
ґрунту з розробленням та навантаженням на тачки
	  м3
	18,7
	 

	35
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм (товщ.
100 мм) із бетону М200
	  м2
	46,8
	 

	36
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати
	  м2
	46,8
	 

	37
	Знепилювання поверхонь
	  м2
	46,8
	 

	38
	Ґрунтування бетонних поверхонь підлоги ґрунтовкою
глибокого проникнення
	  м2
	46,8
	 

	39
	Поліпшене фарбування фарбою АК-11 для бетонного
покриття
	  м2
	46,8
	 

	40
	Ґрунтування бетонних поверхонь стін ґрунтовкою
глибокого проникнення
	  м2
	58,4
	 

	41
	Ґрунтування бетонних поверхонь стін грунтовкою
бетонконтакт
	  м2
	58,4
	 

	42
	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування
каркасу
	  м2
	58,4
	 

	43
	Готування опоряджувальних цементно-вапняних
розчинів
	  м3
	1,81
	 

	44
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	58,4
	 

	45
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати  (К=2)
	  м2
	58,4
	 

	46
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	58,4
	 

	47
	Ґрунтування бетонних поверхонь стель ґрунтовкою
глибокого проникнення
	  м2
	46,8
	 

	48
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази
	  м2
	46,8
	 

	49
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати (К=1)
	  м2
	46,8
	 

	50
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	46,8
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	51
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах
	  м2
	1,8
	 

	 
	Роздiл 3. Сходова клітинка
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм (товщ.
100 мм) із бетону М200
	  м2
	12,7
	 

	53
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати до 100 мм
	  м2
	12,7
	 

	54
	Знепилювання поверхонь
	  м2
	12,7
	 

	55
	Ґрунтування бетонних поверхонь підлоги ґрунтовкою
глибокого проникнення
	  м2
	12,7
	 

	56
	Поліпшене фарбування фарбою АК-11 для бетонного
покриття
	  м2
	12,7
	 

	57
	Ґрунтування бетонних поверхонь стін ґрунтовкою
глибокого проникнення
	  м2
	116
	 

	58
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	116
	 

	59
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати  (К=2)
	  м2
	116
	 

	60
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	116
	 

	61
	Очищення металевих конструкцій металевими щітками
	  м2
	4,8
	 

	62
	Фарбування металевих перил за 2 рази
	  м2
	4,8
	 

	63
	Знепилювання поверхонь сходинок
	  м2
	30
	 

	64
	Ґрунтування бетонних поверхонь підлоги (сходинок)
ґрунтовкою глибокого проникнення
	  м2
	30
	 

	65
	Поліпшене фарбування фарбою АК-11 для бетонного
покриття
	  м2
	30
	 

	66
	Фарбування металевого двутавра (косоура) за 2 рази
	  м2
	15,8
	 









У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з роботами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Виконання повного обсягу послуг, проводити у відповідності до вимог ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди" та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та інші нормативні документи.
Технологія та якість виконуваних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.
Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.
При виконанні послуг обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.
Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути надані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.
Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види послуг або зміну обсягів та складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.
.

Посилання на закупівлю:
[bookmark: _GoBack]https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-09-11-013245-a 
