Обґрунтування процедури закупівлі

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)

Індикатор закупівлі: UA-2023-10-26-010729-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупівлі | Процедура закупівлі |
| Джерело резервного живлення (генератор), код за Єдиним закупівельним словником, ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори | відкриті торги |

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:

1. *Постачання та розвантаження товару здійснюється за рахунок Постачальниказа місцезнаходженням Замовника: м. Суми, проспект Шевченка Тарас, 18/1, задній двір адміністративної будівлі.*
2. Товар постачається тільки у спеціалізованій технічно справній упаковці, яка забезпечує збереження цілісності (якості) товару під час транспортування та зберігання.
3. *Замовнику разом з товаром надається супровідна первинна документація (видаткова накладна, паспорт та інструкція з експлуатації)*
4. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів: ДСТУ, ТУ У тощо
5. *Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2022 року, якісним та таким, що не був у використанні (зокрема на виставках).*
6. Запропонований учасником товар повинен мати гарантійну та сервісну підтримку від виробника на території України протягом встановленого строку.
7. *Під час гарантійного строку постачальник товару проводить відновлення працездатності обладнання шляхом його ремонту або заміни.*
8. У разі поставки неякісного товару, виникнення несправності протягом гарантійного строку, постачальник забезпечує за свій рахунок заміну такого неякісного товару якісним, чи здійснює його ремонт за свій рахунок і передачу замовнику протягом 10-ти днів
9. *Терміни постачання – погоджується з постачальником додатково/ за заявкою замовника, але у будь-якому випадку до 18.12.2023*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Напруга | В | 230 або 220/380 або 230/400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Вид палива |  | дизель |
| Номінальна потужність | кВт | Не менше 16 |
| Максимальна потужність | кВт | Не менше 17 |
| Кількість фаз |  | 1 або 3 |
| Тип запуску |  | електростарт |
| Система охолодження |  | Рідинна або повітряна |
| Двигун |  | Дизельний |
| Матеріал обмотки альтернатора |  | мідь |
| Обарти двигуна | об./хв.. | або 1500 або 3000 |
| Об`єм паливного баку | л | Не менше 25 |
| Наявність АКБ | так | |
| Наявність захисного кожуху | так | |
| Наявність AVR (автоматичний регулятор напруги) | так | |
| автоматичне введення резерву | наявна можливість підключення | |
| Наявність лічильника мотогодин | так | |
| Гарантійний термін експлуатації, не менше(гарантійний термін експлуатації починається з моменту підписання видаткових накладних) | Не менше 12 місяців | |
|

Обґрунтування його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

250000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) грн. з урахуванням ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 закупівля здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі". Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2023 рік, за КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.