**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Уповноваженої особи Територіального управління Служби судової охорони у Івано-Франківській області

протокол від 21.07.2025 № 34

**ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ**

**У Івано-франківській області**

**Обґрунтування**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 (зі змінами) Про ефективне використання державних коштів)

# На веб-порталі електронної системи закупівель Prozorro 21 липня 2025 року розміщено оголошення про проведення відкритих торгів (з особливостями) за предметом закупівлі: Газовий котел (ДК 021:2015 код 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі (44621200-1), номер закупівлі: UA-2025-07-21-004108-a.

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет України» за КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» відповідно до затверджених кошторисних призначень на 2025 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 144 000,00 грн. та сформована на підставі моніторингу актуальних цін станом на дату оголошення, а також аналізу ринкових цін, цінових пропозицій виробників і офіційних дилерів з урахуванням ризиків, пов’язаних із можливим зростанням цін під час дії воєнного стану. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни товарів аналогічного призначення з аналогічними технічними характеристиками, що містяться у відкритому доступі.

Наявна система опалення в службових приміщеннях підлягає частковій заміні та модернізації у зв’язку з фізичним зношенням обладнання, необхідністю підвищення енергоефективності, забезпеченням стабільного температурного режиму відповідно до санітарно-гігієнічних норм. Закупівля газового котла дозволить забезпечити належне функціонування системи опалення, підвищити енергоефективність службових приміщень та створити безпечні умови праці для персоналу в осінньо-зимовий період.

Товар має бути новим, невикористаним, у повному комплекті виробника, зібраним і протестованим Продавцем. Усі елементи комплектації (коробки, гарантії, інструкції, запчастини, кабелі, інструменти тощо), використані під час збирання та тестування, передаються Замовнику разом із товаром. Упаковка заводська, що забезпечує збереження товару, безповоротна; її вартість включена в ціну. Якість продукції має відповідати чинним стандартам і технічним умовам України. Продавець відповідає за її якість.

Гарантійне обслуговування, ремонт і заміна товару здійснюються Продавцем за власний рахунок, включно з доставкою.

Уся продукція має бути сертифікованою та мати підтвердження відповідності від виробника або офіційного постачальника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметра** | **Од.**  **вим.** | Газовий котел Italtherm TIME POWER 70 K |
| 1 | Паливо | - | Природний газ (G20) |
| 2 | Номінальна теплопродуктивність | кВт | 63 |
| 3 | Витрата природного газу при номінальній потужності | м³/год | 6,66 |
| 4 | Максимальна температура опалювальної води на виході з котла | °C | 80–95 |
| 5 | Номінальний тиск газу | Па | 1960 |
| 6 | Тиск в системі опалення, не більше | бар | 3 |
| 7 | Мінімальний тиск в системі опалення, не менше | бар | 0,5 |
| 8 | Діапазон регулювання температури опалювальної води | °C | 35–80 |
| 9 | ККД, не менше | % | 107,2 |
| 10 | Корегований рівень звукової потужності | дБ | до 52 |
| 11 | Температура продуктів згоряння | °C | 55–70 |
| 12 | Витрата димових газів | м³/г | немає даних |
| 13 | Необхідне розрідження в димоході | Па | немає даних |
| 14 | Розміри приєднувальних патрубків (газ / опалення) | дюйм | ¾″ / 1″ |
| 15 | Діаметр патрубка димових газів | мм | 80 (коаксіал 80/80) |
| 16 | Габарити (висота × ширина × глибина) | мм | 837 × 450 × 475 |
| 17 | Вміст CO / NOx у продуктах згоряння | мг/м³ | ≤40 / ≤56 (клас NOx 6) |
| 18 | Термін служби | років | 15 |
| 19 | Маса котла | кг | 45,8 |

Замовник здійснює закупівлю товару із зазначенням торговельної марки і назви виробника, оскільки такі посилання є необхідними для забезпечення відповідності продукції якісним і технічним характеристикам, що максимально задовольняють потреби Замовника. Для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності, Замовником прийнято рішення про проведення закупівлі саме цих товарів із можливістю подання еквівалентів.