**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Уповноваженої особи Територіального управління Служби судової охорони у Івано-Франківській області

протокол від 21.07.2025 № 35

**ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ**

**У Івано-франківській області**

**Обґрунтування**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 (зі змінами) Про ефективне використання державних коштів)

На веб-порталі електронної системи закупівель Prozorro 21 липня 2025 року розміщено оголошення про проведення відкритих торгів (з особливостями) за предметом закупівлі: Радіатори опалення та супутнє обладнання (ДК 021:2015 код 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі), номер закупівлі: UA-2025-07-21-005744-a.

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет України» за КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» відповідно до затверджених кошторисних призначень на 2025 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 289 370,00 грн. та сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін аналізу цінових пропозицій виробників та офіційних дилерів, врахування ризиків, пов'язаних з можливим зростанням цін під час воєнного стану. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни товарів аналогічного призначення з аналогічними технічними характеристиками, що містяться у відкритому доступі.

Наявна система опалення в службових приміщеннях підлягає частковій заміні та модернізації у зв’язку з фізичним зношенням радіаторів опалення, необхідністю підвищення енергоефективності, забезпеченням стабільного температурного режиму відповідно до санітарно-гігієнічних норм. Належне опалення службових приміщень є обов’язковою умовою для безпечної та ефективної роботи співробітників та працівників, особливо в осінньо-зимовий період:

Товар має бути новим, невикористаним, у повному комплекті виробника, зібраним і протестованим Продавцем. Усі елементи комплектації (коробки, гарантії, інструкції, запчастини, кабелі, інструменти тощо), використані під час збирання та тестування, передаються Замовнику разом із товаром. Упаковка заводська, що забезпечує збереження товару, безповоротна; її вартість включена в ціну. Якість продукції має відповідати чинним стандартам і технічним умовам України. Продавець відповідає за її якість.

Гарантійне обслуговування, ремонт і заміна товару здійснюються Продавцем за власний рахунок, включно з доставкою.

Уся продукція має бути сертифікованою та мати підтвердження відповідності від виробника або офіційного постачальника.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Од.****вим.** | **К-сть** | **Основні характеристика товару:** |
| **1** | Радіатор сталевий THERMOPLUS C22 600х600 | шт. | 1 | Бренд: THERMOPLUS;Тип: 22 (2 панелі + 2 конвектора)Матеріал: холоднокатана сталь, товщина 1,25 ммРозміри: 600х600/800/1000/1200/1400/1600;900х800Матеріал радіатора: сталь;Робочий тиск: 10 атм.;Тип підключення: бічний;Тип установки: горизонтальний;Температура: до 110 °CТеплова потужність: від 1030 Вт до 3500 Вт (залежно від моделі)Сертифікат: EN 442Упаковка: картонна коробка, захисна плівкаКраїна-виробник: Туреччина Гарантія: не менше 10 років |
| **2** | Радіатор сталевий THERMOPLUS C22 600х800 | шт. | 3 |
| **3** | Радіатор сталевий THERMOPLUS C22 600х1000 | шт. | 17 |
| **4** | Радіатор сталевий THERMOPLUS C22 600х1200 | шт. | 12 |
| **5** | Радіатор сталевий THERMOPLUS С22 600х1400 | шт. | 5 |
| **6** | Радіатор сталевий THERMOPLUS C22 600х1600 | шт. | 2 |
| **7** | Радіатор сталевий THERMOPLUS C22 900х800 | шт. | 2 |
| **8** | Радіаторний комплект термостатичний 1/2 кутовий HERZ V772463 Project | шт. | 42 | Підключення: ½″ кутовеДіапазон температури: 6–28 °CМатеріал: латунь, покриття - нікельСтандарт: EN 215Функція "антивандалізм"Виробник: HERZ (Австрія) Упаковка: пластикова коробка  |
| **9** | Бак Zilmet cal-pro для систем опалення 105 л, 6 bar | шт. | 1 | Об’єм: 105 лРобочий тиск: до 6 барПопередній тиск: 1,5–2 барМембрана: фіксована SBRМатеріал бака: вуглецева сталь з порошковим антикорозійним покриттямМонтаж: вертикальнийТемпература експлуатації: –10 °C…+99 °CПідключення: ¾″ внутрішнє Країна виробництва - Італія |

Замовник здійснює закупівлю товарів із зазначенням торговельних марок і назв конкретних виробників, оскільки такі посилання є необхідними для забезпечення відповідності продукції якісним і технічним характеристикам, що максимально задовольняють потреби Замовника. Для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності, Замовником прийнято рішення про проведення закупівлі саме цих товарів із можливістю подання еквівалентів.