|  |
| --- |
| *Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:*  **UA-2024-11-22-015191-a**  **Копіювально-розмножувальна техніка для потреб місцевих загальних судів Київської області**  (за кодом ДК 021:2015: 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку)  Очікувана вартість предмета закупівлі 5 883 000 грн з ПДВ |

**22.11.2024**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(***Природний газ (Газове паливо)**

***Копіювально-розмножувальна техніка для потреб місцевих загальних судів Київської області за кодом ДК 021:2015- 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку***

***Загальні вимоги***

***Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи та інформацію, що підтверджують відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам тендерної документації до предмету закупівлі, визначеним у цьому додатку.***

***Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі повинна бути підтверджена таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити порівняльну характеристику: вимоги замовника до товару та його параметрів – пропозиції учасника до товару та його параметрів.***

***Весь товар має бути запропонований новим, в упаковці виробника, без дефектів та пошкоджень та мати супровідну технічну документацію (при наявності) (в разі необхідності). Якщо виробником товару передбачено нанесення інформації на упаковку про строк придатності товару, такий строк не може бути меншим 12 місяців з дати передачі товару Замовнику.***

***Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника.***

***Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.***

***Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та діючими стандартами.***

***За якість та безпечність продукції відповідає Постачальник.***

***Учасник – переможець торгів у строк, що не перевищує п’ять календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику зразок предмета закупівлі для проведення огляду і тестування. Підтвердження і погодження засвідчується інформаційним листом у складі пропозиції.***

***У разі встановлення невідповідності продукції необхідним параметрам, замовник залишає за собою право повернення продукції Постачальнику та відхиляє тендерну пропозицію як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та визначає переможцем наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.***

***Замовник залишає за собою право вимагати від переможця закупівлі наочного підтвердження фактичних технічних та якісних характеристик запропонованого товару (шляхом відвідання замовником виробництва) для підтвердження їх відповідності встановленим замовником та заявлених переможцем технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.***

***Прийманню не підлягатиме товар:***

***- не відповідає вимогам замовника;***

***- у пошкодженій упаковці;***

***- оформлені супроводжувальні документи з порушенням.***

***Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, страхування та таке інше.***

***Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.***

***Завантаження, монтаж, розвантаження товару здійснюють працівники Постачальника.***

***Учасник гарантує, що товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі.***

***В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію, або тип предмету закупівлі, джерело його походження, або виробника, вважати наявним вираз «або еквівалент». При цьому якісні та технічні характеристики «товару – еквіваленту» повинні відповідати вимогам по даному предмету закупівлі.***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі***

***Багатофункціональний пристрій з додатковим картриджем 152 шт.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Найменування*** | ***Технічні вимоги*** |
| ***1*** | ***Багатофункціональний пристрій*** |  |
| ***2*** | ***Швидкість друку (Letter, Black)*** | ***Не менше 33 стор/хв (A4) 35 стор/хв (Letter)*** |
| ***3*** | ***Час першого друку*** | ***Не більше 8,2 с*** |
| ***4*** | ***Максимальний місячний робочий цикл*** | ***Не менше 60000 сторінок*** |
| ***5*** | ***Рекомендований місячний обсяг сторінок*** | ***Від 750 до 3500 сторінок*** |
| ***6*** | ***Мови друку*** | ***PCL5e、PCL6、PS、PDF*** |
| ***7*** | ***Швидкість процесора*** | ***Не менше 525 МГц*** |
| ***8*** | ***Пам'ять стандартна*** | ***Не менше 256 МБ*** |
| ***9*** | ***Двосторонній друк*** | ***Автоматичний*** |
| ***10*** | ***Мережа*** | ***так*** |
| ***11*** | ***Wi-Fi*** | ***немає*** |
| ***12*** | ***NFC*** | ***немає*** |
| ***13*** | ***Швидкість копіювання (Letter, Black)*** | ***Не менше 33 копії за хвилину (A4) 35 копій за хвилину (Letter)*** |
| ***14*** | ***Час виходу першої копії*** | ***планшетний: менше 10 с; ADF: менше 11 с*** |
| ***15*** | ***Максимальна кількість копій сторінок*** | ***Не менше 99 сторінок*** |
| ***16*** | ***Копіювати параметри зменшення/збільшення*** | ***25%~400%*** |
| ***17*** | ***Тип сканера*** | ***Планшет і ADF*** |
| ***18*** | ***Ємність ADF*** | ***Не менше 50 сторінок*** |
| ***19*** | ***Швидкість сканування (максимальна)*** | ***Не менше 24 стор/хв（A4） 25 стор/хв (Letter)*** |
| ***20*** | ***Розмір сканування (максимальний)*** | ***Планшет: 216 × 297 мм； АПД: 216 x 356 мм*** |
| ***21*** | ***Кольорове сканування*** | ***так*** |
| ***22*** | ***Призначення сканування*** | ***Сканування на комп’ютер, електронну пошту, FTP, флеш-накопичувач*** |
| ***23*** | ***Ємність подачі паперу*** | ***Не менше 250 сторінок*** |
| ***24*** | ***Ємність виведення паперу*** | ***Не менше 150 сторінок（A4/70g）*** |
| ***25*** | ***Типи носіїв*** | ***Звичайний, товстий, тонкий, прозорий, картон, етикетка*** |
| ***26*** | ***Розміри носіїв*** | ***A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6， Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2*** |
| ***27*** | ***Вага носіїв*** | ***Стандартний лоток: 60-105 г/м² ；Багатоцільовий лоток: 60-200 г/м²*** |
| ***28*** | ***потужність*** | ***Модель 110 В: AC100-127 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 9 A; Модель 220 В: AC220-240 В (-15%, +10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 4,5 A*** |
| ***29*** | ***Споживана потужність*** | ***друк: 550 Вт ；готовність: менше 50 Вт ；режим сну: менше 2 Вт*** |
| ***30*** | ***Рівень шуму*** | ***друк: 52 дБ (A) ； копіювання: 54 дБ (A) ； сканування: 52 дБ (A) ； режим очікування: 30 дБ (A)*** |
| ***31*** | ***Сумісність операційної системи*** | ***Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11）； Mac OS 10.7-12 ；Linux：Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04（32 /64 біт）*** |
| ***32*** | ***Стандартні порти*** | ***HI-Speed ​​USB 2.0 ; Мережа: IEEE 802.3 10/100Base-Tx*** |
| ***33*** | ***Тип витратних матеріалів*** | ***Тонер-картридж і барабан*** |
| ***34*** | ***Стартерний картридж*** | ***Не менше 1500 сторінок*** |
| ***35*** | ***Стартерний барабан*** | ***Не менше 12000 сторінок*** |
| ***36*** | ***Додатковий картридж*** | ***Картридж від виробника запропонованого друкуючого багатофункціонального пристроя. картридж не менше (6000 сторінок)*** |

***Місце поставки товару:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Назва суду/територіального управління ДСА України*** | ***кількість, од.*** |
|
|
|  | ***Київська область*** | ***152*** |
| ***1*** | ***Вишгородський районний*** | ***20*** |
| ***2*** | ***Іванківський районний*** | ***11*** |
| ***3*** | ***Броварський міськрайонний*** | ***15*** |
| ***4*** | ***Славутицький міський*** | ***3*** |
| ***5*** | ***Бориспільський міськрайонний*** | ***12*** |
| ***6*** | ***Баришівський районний*** | ***5*** |
| ***7*** | ***Березанський міський*** | ***2*** |
| ***8*** | ***Переяслав-Хмельницький міськрайонний*** | ***4*** |
| ***9*** | ***Згурівський районний*** | ***2*** |
| ***10*** | ***Яготинський районний*** | ***2*** |
| ***11*** | ***Обухівський районний*** | ***6*** |
| ***12*** | ***Кагарлицький районний*** | ***2*** |
| ***13*** | ***Миронівський районний*** | ***5*** |
| ***14*** | ***Ржищівський міський*** | ***1*** |
| ***15*** | ***Богуславський районний*** | ***6*** |
| ***16*** | ***Ставищенський районний*** | ***4*** |
| ***17*** | ***Рокитнянський районний*** | ***3*** |
| ***18*** | ***Таращанський районний*** | ***3*** |
| ***19*** | ***Володарський районний*** | ***4*** |
| ***20*** | ***Сквирський районний*** | ***4*** |
| ***21*** | ***Тетіївський районний*** | ***3*** |
| ***22*** | ***Білоцерківський міськрайонний*** | ***10*** |
| ***23*** | ***Васильківський міськрайонний*** | ***5*** |
| ***24*** | ***Фастівський міськрайонний*** | ***5*** |
| ***25*** | ***Ірпінський міський*** | ***8*** |
| ***26*** | ***Києво-Святошинський районний*** | ***5*** |
|  | ***ТУ ДСА Київської області*** | ***2*** |

***Сканер планетарного типу 65 штук***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Найменування*** | ***Технічні вимоги*** |
| ***1*** | ***Тип:*** | ***Книжковий сканер з можливістю складання*** |
| ***2*** | ***Сенсор:*** | ***CMOS не менше ніж 24 мегапікселів*** |
| ***3*** | ***Максимальна область сканування:*** | ***Не менше ніж 480x360 мм*** |
| ***4*** | ***Роздільна здатність:*** | ***Не нижче 5696\*4272*** |
| ***5*** | ***DPI*** | ***Для формату A4 – не менше 440 dpi***  ***Для формату A3 – не менше 320 dpi*** |
| ***6*** | ***Фокусування:*** | ***Авто*** |
| ***7*** | ***Швидкість сканування:*** | ***Не більше ніж 1,0 секунда*** |
| ***8*** | ***Час розігріву:*** | ***0 сек.*** |
| ***9*** | ***Формати файлів:*** | ***JPG, PDF, PDF з можливістю пошуку, Word, Excel, TIFF*** |
| ***10*** | ***Параметри відео:*** | ***MJPG 5696\*4272@10Fps*** |
| ***11*** | ***Глибина кольору:*** | ***Не менше ніж 24 біт*** |
| ***12*** | ***Можливості ПЗ:*** | ***Обовязково:***  ***- автоматичне визначення наявності документа або перевороту сторінок,***  ***- інтелектуальна корекція кривизни (вирівнювання вигину сторінок книги),***  ***- автоматичне визначення розміру документа та обрізка,***  ***- комбінування сторін,***  ***- запис відео,***  ***- автоматичне сканування,***  ***- OCR розпізнавання не менше ніж 180 мов*** |
| ***13*** | ***Запуск процессу сканування:*** | ***За допомогою “миші”, педалі та автосканування*** |
| ***14*** | ***Інтерфейс:*** | ***USB 2.0*** |
| ***15*** | ***Наявність кількох джерел світла:*** | ***Обов‘язково LED. Не менше ніж 2 джерела світла.*** |
| ***16*** | ***Можливість регулюванняяскравості світла без використання ПК:*** | ***Обов’язково.***  ***Перемикач, що регулює яскравість світла повинен знаходитись на корпусі сканера.*** |
| ***17*** | ***Живлення:*** | ***USB*** |
| ***18*** | ***Комплектація:*** | ***Сканер, USB кабель, педаль, підкладка для документів, накладки на пальці*** |
| ***19*** | ***Особливості:*** | ***Металевий корпус*** |
| ***20*** | ***Програмне забезпечення:*** | ***Вбудований програмний модуль OCR ABBYY;***  ***Обов’язкова сумісність з ОС: Windows XP / 7 / 8 / 10 (32-bit и 64-bit); mac OS 10.11 та вище*** |
| ***21*** | ***Вага:*** | ***Не менше 1 кг*** |
| ***22*** | ***Гарантія:*** | ***Не менше 12 місяців*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Назва суду/територіального управління ДСА України*** | ***кількість, од.*** |
|
|
|  | ***Київська область*** | ***65*** |
| ***1*** | ***Іванківський районний*** | ***6*** |
| ***2*** | ***Броварський міськрайонний*** | ***13*** |
| ***3*** | ***Славутицький міський*** | ***2*** |
| ***4*** | ***Бориспільський міськрайонний*** | ***13*** |
| ***5*** | ***Березанський міський*** | ***2*** |
| ***6*** | ***Переяслав-Хмельницький міськрайонний*** | ***2*** |
| ***7*** | ***Згурівський районний*** | ***2*** |
| ***8*** | ***Обухівський районний*** | ***1*** |
| ***9*** | ***Кагарлицький районний*** | ***1*** |
| ***10*** | ***Рокитнянський районний*** | ***1*** |
| ***11*** | ***Таращанський районний*** | ***8*** |
| ***12*** | ***Сквирський районний*** | ***1*** |
| ***13*** | ***Тетіївський районний*** | ***2*** |
| ***14*** | ***Білоцерківський міськрайонний*** | ***4*** |
| ***15*** | ***Ірпінський міський*** | ***4*** |
| ***16*** | ***Києво-Святошинський районний*** | ***2*** |
| ***17*** | ***ТУ ДСА Київської області*** | ***1*** |

***Поставка товару здійснюється за адресою, визначеною в Додатку 2 до цієї тендерної документації.***

***Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документи на підтвердження дотримання вимог Замовника про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (по всіх позиціях товару, що є предметом закупівлі):***

* ***гарантійний лист (довідка в довільній формі) Учасника щодо відповідності запропонованого Учасником Товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником;***
* ***заповнену таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Учасником товару згідно з формою, що наведена у Таблиці 1 цього Додатку тендерної документації. У графі «Відповідність» необхідно зробити відмітку «Так», у разі якщо технічні та якісні характеристики відповідають або перевищують зазначені вимоги, та відмітку «Ні», у разі якщо технічні та якісні характеристики нижче зазначених вимог;***
* ***гарантійний лист від виробника або офіційного дистриб’ютора, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Тендерною документацією. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі;***
* ***гарантійний лист від Учасника, про те, що поставка товару відбудеться в повному обсязі протягом 7 (семи) днів з дня отримання заявки від замовника, а також, що доставка, розвантаження та монтаж (встановлення) товару (з врахуванням технічних та габаритних особливостей) у приміщеннях замовника здійснюється учасником власними силами та за власний рахунок;***
* ***Копії сертифікатів міжнародного зразка, про наявність у учасника процедури закупівлі системи управління якістю ISO 9001:2015 та системи екологічного управління ISO 14001:2015, виданих органом з сертифікації систем менеджменту, який офіційно акредитований Національним агентством з акредитації України, у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015), стосовно електронного, комп’ютерного та периферійного обладнання, деталей до нього, дійсного на момент подання пропозицій;***
* ***Копію атестату, про акредитацію органу який сертифікував наявність у учасника процедури закупівлі систем менеджменту, у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015), зареєстрованого за індивідуальним номером в Національному агентстві з акредитації України, завірені повноважною особою учасника та скріплені печаткою учасника (за наявності).***

***На багатофункціональні пристрої Учасник в складі пропозиції надає:***

* ***Завірену належним чином копію сертифікату міжнародного зразка на систему управління якістю ISO 9001:2015 підприємства виробника товару.***
* ***Завірену належним чином копію сертифікату міжнародного зразка на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2015 підприємства виробника товару.***
* ***Завірену належним чином копію сертифікату відповідності продукції виробника товару, вимогам Державних стандартів України (ДСТУ).***
* ***Завірену належним чином копію декларацій про відповідність запропонованого обладнання технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання, регламенту з електромагнітної сумісності обладнання виробника товару;***

***Таблиця відповідності запропонованого Учасником Товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником:***

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Опис та технічні характеристики товару, що вимагаються Замовником*** | ***Опис та технічні характеристик и товару, що пропонуються Учасником*** | ***Назва виробника запропонованого товару; торгівельна марка (за наявності); країна походження; № та дата документів виданих державними органами сертифікації України та державними органами санітарно – епідеміологічної служби, які підтверджують якість та безпечність запропонованого товару та надані Учасником у відповідності до умов Додатку №3 тендерної документації*** | ***Відповідність***  ***(так/ні)*** |
| ***1.*** |  |  |  |  |
| ***…*** |  |  |  |  |

***Примітки: В разі якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника, конструкцію або тип обладнання читати з виразом «або еквівалент. (технічні вимоги еквіваленту не повинні бути гіршими).***

Посилання на закупівлю :

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-11-22-015191-a