|  |
| --- |
| *Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:* **UA-2025-08-22-010411-a****Поточний ремонт аварійних приміщень Ірпінського міського суду Київської області**(за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)Очікувана вартість предмета закупівлі 999 690 грн з ПДВ |

**22.08.2025**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт аварійних приміщень Ірпінського міського суду Київської області |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| Кількість обсягу виконання робіт | 1 послуга |
| Місце виконання робіт | місто Ірпінь |
| Строк виконання робіт | до 30 вересня 2025року включно |

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Виконання повного обсягу послуг, проводити у строгій відповідності до вимог ДБН та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та інші нормативні документи.

Технологія та якість виконуваних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При виконанні послуг обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види послуг або зміну обсягів та складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Заміна дверей по кабінетах |   |   |   |
|   | ==================== |   |   |   |
| 1 | Знімання дверних полотен |  м2 | 55,8 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 35 |   |
| 3 | Знімання наличників |  м | 178,5 |   |
| 4 | Демонтування (Установлення) металевих двернихкоробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,6 |   |
| 5 | Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних (розширення прорізів) |  м2 | 3,6 |   |
| 6 | Заповнення дверних прорізів ламінованими двернимиблоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, |  блок | 36 |   |
| 7 | Установлення замків дверних урізних |  шт | 36 |   |
| 8 | Улаштування добірної планки | м | 90 |   |
|   | Оздоблювальні роботи- сходова клітина та кабінет |   |   |   |
|   | =========================== |   |   |   |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби | м2 | 121 |   |
| 10 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 75 |   |
| 11 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 75 |   |
| 12 | Ґрунтування перед фарбуванням стін,укосів та стелі | м2 | 142,83 |   |
| 13 | Фарбування стін та укосів в/ем.фарбою за 2 р | м2 | 121,83 |   |
| 14 | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішамистель за 2 рази | м2 | 21 |   |
| 15 | Установлення та розбирання внутрішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань при висотіприміщень до 6 м | м2 | 40 |   |
|   | Роботи з кондиціювання |   |   |   |
|   | ====================== |   |   |   |
| 16 | Установлення кондиціонерів (зовнішній та внутрішнійблоки) на висотi вiд пiдлоги понад 1 м до 3 м | агрегат | 6 |   |
| 17 | Установлення кронштейнів під вентиляційнеустаткування | кг | 18 |   |
| 18 | Навантаження сміття вручну |  т | 3,98 |   |
| 19 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,98 |   |
| 20 | Перенесення вантажів вручну, штучні неспідручнівантажі та вантажі, що потребують особливоїобережності, маса 1 шт до 60 кг, відстань до 20 м | т | 3,8 |   |

Посилання на закупівлю :

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-08-22-010411-a