|  |
| --- |
| *Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:*  **UA-2025-09-30-011596-a**  **Персональний комп'ютер**  (за кодом ДК 021:2015: 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина))  Очікувана вартість предмета закупівлі 5 478 000 грн з ПДВ |

**01.10.2025**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі:**

**Персональний комп'ютер**

за кодом ДК 021:2015- 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)

***Загальні вимоги***

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи та інформацію, що підтверджують відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам тендерної документації до предмету закупівлі, визначеним у цьому додатку.

Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі повинна бути підтверджена таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити порівняльну характеристику: вимоги замовника до товару та його параметрів – пропозиції учасника до товару та його параметрів.

Весь товар має бути запропонований новим, в упаковці виробника, без дефектів та пошкоджень та мати супровідну технічну документацію (при наявності) (в разі необхідності). Якщо виробником товару передбачено нанесення інформації на упаковку про строк придатності товару, такий строк не може бути меншим 12 місяців з дати передачі товару Замовнику.

Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника.

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та діючими стандартами.

За якість та безпечність продукції відповідає Постачальник.

У разі встановлення невідповідності продукції необхідним параметрам, замовник залишає за собою право повернення продукції Постачальнику та відхиляє тендерну пропозицію як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та визначає переможцем наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.

Прийманню не підлягатиме товар:

- не відповідає вимогам замовника;

- у пошкодженій упаковці;

- оформлені супроводжувальні документи з порушенням.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, страхування та таке інше.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Завантаження, розвантаження товару здійснюють працівники Постачальника.

Учасник гарантує, що товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію, або тип предмету закупівлі, джерело його походження, або виробника, вважати наявним вираз «або еквівалент». При цьому якісні та технічні характеристики «товару – еквіваленту» повинні повністю відповідати вимогам по даному предмету закупівлі (тобто товар повинен бути рівнозначним за розміром, складом, об´ємом, в межах якісних показників тощо).

Місце поставки товару:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва суду** | **Адреса суду** |
|
|  | | |
| **Київська область** | | |
| 1 | Вишгородський районний суд | м. Вишгород |
| 2 | Іванківський районний суд | смт. Іванків |
| 3 | Броварський міськрайонний суд | м. Бровари |
| 4 | Бориспільський міськрайонний суд | м. Бориспіль |
| 5 | Баришівський районний суд | смт. Баришівка |
| 6 | Березанський міський суд | м. Березань |
| 7 | Переяславський міськрайонний суд | м. Переяслав |
| 8 | Згурівський районний суд | смт. Згурівка |
| 9 | Яготинський районний суд | м. Яготин |
| 10 | Обухівський районний суд | м. Обухів |
| 11 | Кагарлицький районний суд | м. Кагарлик |
| 12 | Миронівський районний суд | смт. Миронівка |
| 13 | Ржищівський міський суд | м. Ржищів |
| 14 | Богуславський районний суд | м. Богуслав |
| 15 | Ставищенський районний суд | м. Ставище |
| 16 | Рокитнянський районний суд | смт. Рокитне |
| 17 | Таращанський районний суд | м. Тараща |
| 18 | Володарський районний суд | смт. Володарка |
| 19 | Сквирський районний суд | м. Сквира |
| 20 | Тетіївський районний суд | м. Тетіїв |
| 21 | Білоцерківський міськрайонний суд | м. Біла Церква |
| 22 | Васильківський міськрайонний суд | м. Васильків |
| 23 | Фастівський міськрайонний суд | м. Фастів |
| 24 | Ірпінський міський суд | м. Ірпінь |
| 25 | Макарівський районний суд | м. Макарів |
| 26 | Києво-Святошинський районний суд | м.Київ |
| 27 | Славутиький міський суд | м. Славутич |
| 28 | ТУ ДСА Київської області | м. Київ |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Технічні характеристики товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Системний блок** | 1. Процесор - з інтегрованим графічним адаптером, не менше 6 ядер, тип - не гірше Intel Core i5 або AMD Ryzen 5, сучасної серії (дата виходу не раніше 2023 року).  2. Обʼєм оперативної памʼяті - не менше 16 ГБ з частотою не менше 3200 MHz.  3. Материнська плата - з типом розʼємів, які відповідають пропонованому процесору та типу оперативної памʼяті, 3 інтегрованою або дискретною відеокартою, звуковою картою та мережевою картою GbE Base-T Ethernet.  4. SSD типу NVMe, обʼємом не менше 250 ГБ.  5. Формфактор корпусу - SFF (Small Form Factor), розмірами не більше, ніж висота, мм 37, ширина, мм 180, глибина, мм 185 або аналогічний, який забезпечує оптимальне внутрішнє розміщення компонентів та економію робочого простору.  6. Можливість підключення двох моніторів одночасно (порти HDMI та Display Port або DVI).  7. Зовнішні інтерфейси — не менше 5 інтерфейсів типу USB (з них: не менше 2 версії 2.0 або вище; не менше трьох версії 3.0 або вище), комбінований аудіовихід.  8. Корпус – з відмовостійким блоком живлення потужністю не більше 65Вт., енергоефективністю не менше 85%, який забезпечує надійну роботу усіх компонентів системного блоку.  9. Передбачити в комплекті постачання~~,~~ клавіатуру (тип підключення USB, нанесені Lat/Ukr символи) та маніпулятор типу «миша» (тип підключення USB, технологія оптична).  10. Наявність модулю (апаратний або програмний) ТРМ 2.0.  11. Передбачати в комплекті постачання предстановлену ліцензійну операційну систему Windows 11 Professional (Ukr).  12. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися виробником обладнання або офіційним представником виробника, який має присутність на території України, за винятком тимчасово окупованих територій або територій, де на момент поставки чи надання послуг ведуться активні бойові дії, або авторизованим сервісним центром виробника. Виробник обладнання повинен мати офіційну представлену мережу авторизованих сервісних центрів на території України (у межах, підконтрольних уряду України), які мають право здійснювати гарантійне та післягарантійне обслуговування відповідного класу обладнання.  14. Термін гарантії - не менше 36 місяців від виробника. | шт. | 150 |
| 2 | **Монітор** | 1. Розмір екрану - не менше 24".  2. Співвідношення сторін екрану - 16:9  3. Максимальна роздільна здатність - не нижче FullHD (1920х1080 точок).  4. Яскравість - не менше 300 кд/м2, контрастність (статична) - не менше 1300:1.  5. Частота оновлення – не нижче 100Hz  6. Покриття палітри sRGB - не менше 101%  7. Матриця з антибліковим покриттям.  8. Кут огляду (горизонтальний/вертикальний) - не менше 178/178.  9. Інтерфейси відеосигналу – HDMI та Display Port або DVI або VGA.  10. Вбудована аудіосистема – потужністю не менше 2х2Вт  11. Термін гарантії - не менше 12 місяців від виробника. | шт. | 150 |
| 3 | **Джерело безперебійного живлення** | 1. Тип - Лінійно-інтерактивний.  2. Форма вихідної напруги - Імітація синусоїди.  3. Максимальна вихідна потужність - 480W або більше.  4. Діапазон вхідної напруги – 175-275V або краще.  5. Вихідна частота електромережі - 50-60 Гц+-1Гц.  6. Вихідна напруга - 230+-10%.  7. Час перемикання - Не більше 6мс.  8. Вбудовані порти і інтерфейси - USB, 2xSchuko, 2xRJ11 (IN/OUT).  9. Час заряджання батареї - Не більше 6 годин до 90%.  10. Час роботи при половинному навантаженні - 4 хвилин або більше.  11. РК-дисплей - Можливість відображення параметрів: Вхідна напруга, вихідна напруга, ємність акумулятора, рівень навантаження та ДБЖ статус.  12. Рівень шуму - Не більше 40dB  13. Додатково - Підвищувальний і знижувальний AVR для стабілізації напруги Автоматичний перезапуск під час відновлення змінного струму Зарядка в автономному режимі Функція холодного старту  14. Гарантія - не менше 24 місяців від виробника. | шт. | 150 |

На підтвердження відповідності продукції, що пропонується до постачання Учасник надає наступні документи:

1. У складі пропозиції для підтвердження якісних, технічних характеристик (технічних параметрів) та інших вимог до товару, учасником повинно бути надано документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару та його якість: таблицю порівняння відповідності запропонованого товару. Учасник повинен чітко вказати, що він пропонує (торгову марку, модель (у разі наявності), артикул, виробника, країну походження товару, характеристики товару тощо для встановлення відповідності. Неповна надана інформація або відсутність інформації щодо товару буде вважатись невідповідністю тендерної пропозиції.

2. З метою запобігання закупівлі неякісного товару та отримання гарантій на своєчасне постачання у великій кількості та належної якості товару, яких вимагає ця документація, Учасник повинен надати, якщо Учасник процедури закупівлі не є виробником запропонованого товару, лист-підтвердження, виданий на ім’я Учасника від виробника або власника торгової марки, або правовласника торгової марки, або дистрибутора запропонованого товару, у якому виробник або власник торгової марки, або правовласник торгової марки, або дистрибутор підтверджує партнерські відносини з Учасником, надає повноваження Учаснику представляти продукцію (зазначити перелік ТМ або товару) у процедурі закупівлі та підтверджує наявність та можливість поставки запропонованого Учасником товару придатного для використання та в терміни, визначені тендерною документацією із обов’язковим зазначенням Замовника торгів та номеру ідентифікатору закупівлі.

**Таблиця відповідності запропонованого Учасником Товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником:**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування та технічні /якісні характеристики товару, що вимагаються Замовником** | **Найменування та технічні /якісні характеристики товару, що пропонуються Учасником** | **Назва виробника запропонованого товару; країна виробництва; торгівельна марка, артикул/код товару (за наявності); країна походження** | **Відповідність**  **(так/ні)** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-30-011596-a