|  |
| --- |
| *Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:*  **UA-2025-10-07-007686-a**  **Поточний ремонт аварійної частини будівлі (несучих конструкцій) Білоцерківського міськрайонного суду Київської області**  (за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)  Очікувана вартість предмета закупівлі 340 000 грн з ПДВ |

**08.10.2025**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт аварійної частини будівлі (несучих конструкцій) Білоцерківського міськрайонного суду Київської області |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| Кількість обсягу виконання робіт | 1 послуга |
| Місце виконання робіт | м. Біла Церква, Київська область, Україна |
| Строк виконання робіт | до 28 листопада 2025 року включно |

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Виконання повного обсягу послуг, проводити у строгій відповідності до вимог ДБН та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та інші нормативні документи.

Технологія та якість наданих послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При наданні послуг обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути надані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види послуг або зміну обсягів та складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Умови надання послуг: послуги надаються в будівлі, що експлуатується

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | Очищення вручну простих фасадів від в/е фарби з  драбин | | | м2 | | 278,19 | |  | |
| 2 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою  до 0,1 т | | | т | | 1,3094 | |  | |
| 3 | Очищення металевих конструкцій від корозії  металевими щітками | | | м2 | | 69,2 | |  | |
| 4 | Забивання щілин в стінах фасаду, ширина борозни до  50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | м | | 14,6 | |  | |
| 5 | Суміш Ceresit СT 190 | | | кг | | 8,76 | |  | |
| 6 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та  бетону з драбин клейовим розчином, площа до 10 м2,  товщина шару 20 мм | | | м2 | | 72,23 | |  | |
| 7 | Суміш Ceresit СT 190 | | | кг | | 866,76 | |  | |
| 8 | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 | | | м2 | | 83,0645 | |  | |
| 9 | Ґрунтування простих фасадів під фарбування  перхлорвініловими фарбами з драбин | | | м2 | | 278,19 | |  | |
| 10 | Ґрунтовка Sika Primer | | | т | | 0,0448 | |  | |
| 11 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше  пофарбованих простих фасадів по штукатурці з драбин | | | м2 | | 159,7 | |  | |
| 12 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше  пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі  та риштувань (цоколь) | | | м2 | | 97,47 | |  | |
| 13 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше  пофарбованих складних фасадів (укосів) по штукатурці  з драбин | | | м2 | | 21,02 | |  | |
| 14 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  (решітки на вікна, раніше демонтовані) | | | т | | 1,3094 | |  | |
| 15 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | | | м2 | | 69,2 | |  | |
| 16 | | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих сталевих труб (швеллер) | м2 | | 9,9 | |  | |
| 17 | | | Навантаження сміття вручну | т | | 2,44137 | |  | |
| 18 | | | Перевезення сміття до 30 км | т | | 2,44137 | |  | |

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-07-007686-a