|  |
| --- |
| *Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:*  **UA-2025-03-20-013375-a**  **Меблі**  (за кодом ДК 021:2015: 39150000-8 Меблі та приспособи різні)  Очікувана вартість предмета закупівлі 1 311 100 грн з ПДВ |

**20.03.2025**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Меблі

(за кодом ДК 021:2015 – 39150000-8 - Меблі та приспособи різні»)

***Загальні вимоги***

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи та інформацію, що підтверджують відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам тендерної документації до предмету закупівлі, визначеним у цьому додатку.

Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі повинна бути підтверджена таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити порівняльну характеристику: вимоги замовника до товару та його параметрів – пропозиції учасника до товару та його параметрів.

Весь товар має бути запропонований новим, в упаковці виробника, без дефектів та пошкоджень та мати супровідну технічну документацію (при наявності) (в разі необхідності). Якщо виробником товару передбачено нанесення інформації на упаковку про строк придатності товару, такий строк не може бути меншим 12 місяців з дати передачі товару Замовнику.

Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника.

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та діючими стандартами.

За якість та безпечність продукції відповідає Постачальник.

Учасник – переможець торгів у строк, що не перевищує п’ять календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику зразок предмета закупівлі для проведення огляду і тестування. Підтвердження і погодження засвідчується інформаційним листом у складі пропозиції.

У разі встановлення невідповідності продукції необхідним параметрам, замовник залишає за собою право повернення продукції Постачальнику та відхиляє тендерну пропозицію як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та визначає переможцем наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.

Замовник залишає за собою право вимагати від переможця закупівлі наочного підтвердження фактичних технічних та якісних характеристик запропонованого товару (шляхом відвідання замовником виробництва) для підтвердження їх відповідності встановленим замовником та заявлених переможцем технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.

Прийманню не підлягатиме товар:

- не відповідає вимогам замовника;

- у пошкодженій упаковці;

- оформлені супроводжувальні документи з порушенням.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, страхування та таке інше.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Завантаження, монтаж, розвантаження товару здійснюють працівники Постачальника.

Учасник гарантує, що товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію, або тип предмету закупівлі, джерело його походження, або виробника, вважати наявним вираз «або еквівалент». При цьому якісні та технічні характеристики «товару – еквіваленту» повинні відповідати вимогам по даному предмету закупівлі.

Місце поставки товару:

|  |  |
| --- | --- |
| **Місцеві загальні суди Київської області** | |
| 1 | Києво-Святошинський районний суд Київської області  м. Київ, вул. Янтарна, 12 |

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Одиниці виміру | Кількість | Технічні характеристики |  |
| 1 | **Стіл 750\*1600\*650** | шт | 12 | Стіл повинен бути виготовлений з екологічно чистої плити ДСП ламінованої підвищеної зносостійкості класу емісії Є-1 товщиною 18 і 36 мм.  Торці елементів поклеєні крайкою ПВХ товщиною 2мм.  Стільниця комбінована товщиною 36мм (зєднана по ширині з двох частин 1600\*200 ЛДСП Антрацитовий і 1600\*450 ЛДСП Горіх Амбасадор), крайка ПВХ 2мм в колір ЛДСП. Стільниця повинна мати нависання над корпусом 5мм по периметру.  Щитові опори стола колір горіх амбасадор товщиною 36 мм.  Нижні торці щитових опор повинні бути обладнані пластиковими опорними елементами.  Панель царги колір антрацитовий ДСП 18мм крайка 1мм. Царга повинна бути втоплена відносно опор на 50мм.  На видимих сторонах не повинні проглядатися засоби кріплення.  Стіл повинен бути розбірним (на ексцентрикових стяжках).  Конструкція має бути розрахована для комфортного розміщення 1-ї особи.  Колір – горіх амбасадор та антрацитовий.  Остаточні розміри і кольори узгодити із замовником під час замірів.  Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Суд Київ Янт\8.jpg |
| 2 | **Стіл приставний 750\*1200\*600** | шт | 12 | Стіл повинен бути виготовлений з екологічно чистої плити ДСП ламінованої підвищеної зносостійкості класу емісії Є-1 товщиною 18 і 36 мм.  Торці елементів поклеєні крайкою ПВХ товщиною 2мм.  Стільниця стола колір горіх амбасадор товщиною 36 мм.  Щитові опори стола колір горіх амбасадор товщиною 36 мм.  Нижні торці щитових опор повинні бути обладнані пластиковими опорними елементами.  Панелі царг колір антрацитовий ДСП 18мм крайка 1мм.  На видимих сторонах не повинні проглядатися засоби кріплення.  Стіл повинен бути розбірним (на ексцентрикових стяжках).  Конструкція має бути розрахована для комфортного розміщення 1-ї особи.  Колір – горіх амбасадор та антрацитовий.  Остаточні розміри і кольори узгодити із замовником під час замірів.  Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки. |  |
| 3 | **Тумба приставна 550\*800\*460** | шт | 12 | Виготовляється із ЛДСП 18 мм.  Корпус ЛДСП антрацитовий 18 мм  Фасад ЛДСП горіх амбасадор18 мм  Задня стінка ЛДСП 18мм.  Наявні дві висувні шухляди та відкрита секція з полицею.  Крайка ПВХ 1мм в колір ЛДСП.  Конфірмат металевий 6,4Х54, стяжка міні фікс (ексцентрик, болт), шкант дерев’яний 8Х35, ніжка h-50мм, напрямні телескопічні L-350, ручка металева, саморіз 3,5Х16  Остаточні розміри і кольори узгодити із замовником під час замірів.  Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від дати отримання товару. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Стрий Лікарня Дит Пологов Реабіл\Т прист.jpg |
| 4 | **Стелаж для одягу 2100\*600\*380** | шт | 12 | Виготовляється із ЛДСП 18мм з двома розпашними дверками, на пластикових ніжках h70мм, для відкривання дверей використовується металеві регульовані завіси. Для вішаків монтується металевий висувний механізм. У верхній частині полиця для головних уборів. Дверні ручки металеві. Всі видимі елементи фіксуються з допомогою ексцентрикової стяжки (мініфікс)  Корпус ЛДСП антрацитовий 18мм  Фасад ЛДСП горіх амбасадор 18мм  Задня стінка ламінована ДВП, білий колір, товщиною 3 мм  Крайка ПВХ 1мм в колір ЛДСП.  Конфірмат металевий 6,4Х54, Стяжка мініфікс (ексцентрик, болт), шкант деревяний 8Х35, ніжка h-70мм, петля металева регульована, ручка металева, труба для одягу металева ᴓ25, саморіз 3,5Х16.  Остаточні розміри і кольори узгодити із замовником під час замірів.  Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від дати отримання товару. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Суд Київ Янт\18.jpg |
| 5 | **Стелаж для документів закритий 2100\*600\*380** | шт | 12 | Виготовляється із ЛДСП 18мм. з чотирма розпашними дверками, на пластикових ніжках h70мм, для відкривання дверей використовується металеві регульовані завіси. Дверні ручки металеві. Всі видимі елементи фіксуються з допомогою ексцентрикової стяжки (мініфікс)  Корпус ЛДСП Антрацитовий 18мм Фасад ЛДСП Горіх Амбасадор 18мм. Задня стінка ламінована ДВП, білий колір, товщиною 3 мм. Крайка ПВХ в колір ЛДСП 1мм. Конфірмат металевий 6,4Х54, Стяжка мініфікс (ексцентрик, болт), шкант дерев’яний 8Х35, ніжка h-70мм, петля металева регульована, ручка металева , саморіз 3,5Х16.  Остаточні розміри і кольори узгодити із замовником під час замірів.  Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від дати отримання товару. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Суд Київ Янт\29.jpg |
| 6 | **Стелаж відкритий 2100\*600\*380** | шт | 24 | Виготовляється із ЛДСП 18мм з двома розпашними дверками, на пластикових ніжках h70мм, для відкривання дверей використовується металеві регульовані завіси. Дверні ручки металеві. Всі видимі елементи фіксуються з допомогою ексцентрикової стяжки (мініфікс). Наявна верхня відкрита секція з двома полицями та нижня закрита з однією полицею.  Корпус ЛДСП антрацитовий 18мм  Фасад ЛДСП горіх амбасадор 18мм  Задня стінка ламінована ДВП, білий колір, товщиною 3 мм  Крайка ПВХ 1мм в колір ЛДСП  Конфірмат металевий 6,4Х54, Стяжка мініфікс (ексцентрик, болт), шкант дерев’яний 8Х35, ніжка h-70мм, петля металева регульована, ручка металева, саморіз 3,5Х16.  Остаточні розміри і кольори узгодити із замовником під час замірів.  Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від дати отримання товару. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Суд Київ Янт\19.jpg |
| 7 | **Стіл керівника**  **750X2200X2900** | шт | 1 | Виготовляється із ЛДСП 36 мм. Всі видимі елементи фіксуються за допомогою ексцентрикової стяжки (мініфікс).  Корпус ЛДСП Антрацитовий.  Стільниця комбінована 36 мм ЛДСП Антрацитовий і ЛДСП Горіх Амбасадор  Царга ЛДСП Антрацитовий 18 мм.  Фасади шухляд та дверки ЛДСП Горіх Амбасадор, для відкривання дверок та шухляд використовується профіль типу Gola або еквівалент чорного кольору.  Крайка ПВХ на елементи товщиною 36мм - 2мм, на елементи товщиною 18мм – 1мм.  Завіси -металеві з дотягом, Напрямні металеві з дотягом.  Конфірмат металевий 6,4Х54, стяжка мініфікс (ексцентрик,болт), шкант дерев’яний 8Х35, підп’ятник меблевий.  Остаточні розміри і кольори узгодити із замовником під час замірів.  Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від дати отримання товару. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Стрий Лікарня\Етап 2\Каб.керів\3.jpg |
| 8 | **Шафа модульна**  **2000Х3000Х550** | шт | 1 | Виготовляється із ЛДСП 36 та 18 мм. Складається з одного підвісного модулю закритого дверкою, однієї відкритої полички, шафи одягової з однією дверкою обладнаною штангою для вішаків і полицею для головних уборів та підвісного модулю з чотирма шухлядами, задня стінка ЛДСП.  Корпус ЛДСП Антрацитовий 18 мм крайка 1мм. Опора ліва та стільниця шухлядного модулю ЛДСП 36мм оклеюються крайкою 2мм в колір ЛДСП.  Фасад дверок та шухляд ЛДСП Горіх Амбасадор 18 мм.  Крайка ПВХ 1мм в колір ЛДСП.  Для відкривання дверок та шухляд використовується профіль типу Gola або еквівалент, чорного кольору, вертикальний та горизонтальний.  Завіси металеві з дотягом, напрямні металеві з дотягом.  Всі видимі елементи фіксуються за допомогою ексцентрикової стяжки (мініфікс).  Конфірмат металевий 6,4Х54, стяжка мініфікс (ексцентрик,болт), шкант дерев’яний 8Х35, підп’ятник меблевий.  Остаточні розміри і кольори узгодити із замовником під час замірів.  Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від дати отримання товару. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Стрий Лікарня\Етап 2\Каб.керів\2.jpg |
| 9 | **Стіл для переговорів**  **750\*2600\*1000** |  | 1 | Виготовляється із ЛДСП 36 мм. Всі видимі елементи фіксуються за допомогою ексцентрикової стяжки (мініфікс).  Корпус (опори та царга) ЛДСП Антрацитовий 18 мм.  Стільниця комбінована товщиною 36мм (зєднана по ширині з двох частин 2600\*300 і 2600\*700) ЛДСП Антрацитовий, та ЛДСП Горіх Амбасадор, крайка ПВХ 2мм в колір ЛДСП. Опори шириною 700мм та товщиною 36мм, царга висотою 450мм товщиною 18мм. Нависання стільниці з торців 350мм. по довгій стороні 150мм.  Конфірмат металевий 6,4Х54, стяжка мініфікс (ексцентрик,болт), шкант дерев’яний 8Х35, підп’ятник регульований меблевий.  Остаточні розміри і кольори узгодити із замовником під час замірів.  Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від дати отримання товару. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Стрий Лікарня\Етап 2\Каб.керів\1.jpg |
| 10 | **Диван офісний**  **750\*1500\*540** | шт | 9 | Опори та каркас спинки металевий, Тканина – екошкіра (наявна декоративна двойна повздовжна та поперечна прстрочка білою ниткою, колір антрацитовий).  Остаточні розміри і кольори узгодити із замовником під час замірів.  Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від дати отримання товару. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Суд Київ Янт\Крісла Стільці\диван офісний.jpg |
| 11 | **Крісло робоче з підлокітниками**  **1000\*560\*600** | шт | 35 | Основа пластикова, поворотний механізм, регулювання висоти, ролики пластик, підлокітники.  Матеріал тканина, сітка – чорний колір  Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від дати отримання товару. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Суд Київ Янт\Крісла Стільці\крісло роб.jpg |
| 12 | **Крісло для відвідувачів** | шт | 12 | Основа цільнометалева, підлокітники .  Матеріал екошкіра – чорний колір  Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від дати отримання товару. | D:\ТЕРНОПІЛЛЯ\WORK\PROJECTS 2024\Суд Київ Янт\Крісла Стільці\Task cf chrome (box 4) eco 30.jpg |

Поставка товару здійснюється за адресою, визначеною в Додатку 2 до цієї тендерної документації.

**Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документи на підтвердження дотримання вимог Замовника про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (по всіх позиціях товару, що є предметом закупівлі):**

* гарантійний лист (довідка в довільній формі) Учасника щодо відповідності запропонованого Учасником Товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником;
* заповнену таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Учасником товару згідно з формою, що наведена у Таблиці 1 цього Додатку тендерної документації. У графі «Відповідність» необхідно зробити відмітку «Так», у разі якщо технічні та якісні характеристики відповідають або перевищують зазначені вимоги, та відмітку «Ні», у разі якщо технічні та якісні характеристики нижче зазначених вимог;
* гарантійний лист виробника, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Тендерною документацією. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі;
* гарантійний лист, про те, що поставка товару відбудеться в повному обсязі протягом 7 (семи) днів з дня отримання заявки від замовника, а також, що доставка, розвантаження та монтаж (встановлення) товару (з врахуванням технічних та габаритних особливостей) у приміщеннях замовника здійснюється учасником власними силами та за власний рахунок;
* гарантійний лист про те, що учасник зобов’язується виконувати гарантійні заміну неякісного товару та/або ремонт товару у строк, що не перевищує 14 робочих днів з моменту звернення замовника, у місці знаходження товару або на виробництві (складі) учасника, якщо здійснити заміну та/або ремонт на місці є неможливим. Якщо гарантійні заміна неякісного товару та/або ремонт товару можливі лише на виробництві (складі) учасника, учасник повинен забезпечити відібрання товару з його фактичного місця знаходження та, в подальшому, доставку товару до місця його відібрання, з дотриманням наведеного вище строку.
* оригінал або копія документа, завірена власноручним підписом учасника та печаткою (у разі використання), який підтверджує, відповідність якості товару стандартам і нормам, що діють на території України, зокрема:

1. Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2018, що регламентує виробництво та реалізацію меблів і є чинним на момент подання пропозиції;

2. Сертифікат на систему управління безпекою ланцюга постачання ДСТУ ISO 28000:2008, що регламентує виробництво та реалізацію меблів і є чинним на момент подання пропозиції;

3. Сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019, що регламентує виробництво та реалізацію меблів і є чинним на момент подання пропозиції;

4. Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015, що регламентує виробництво та реалізацію меблів і є чинним на момент подання пропозиції;

5. Сертифікат на систему управління щодо протидії корупції ДСТУ ISO 37001:2018, що регламентує виробництво та реалізацію меблів і є чинним на момент подання пропозиції;

6. Сертифікат відповідності на товар, виданий уповноваженим органом , яким підтверджується відповідність товару, що пропонується учасником, діючим в Україні нормам та стандартам. Вказаний сертифікат відповідності повинен бути на весь товар, що пропонується Учасником до постачання.

- Довідка детальний опис товару із зображенням загального вигляду предмета закупівлі (окремо кожної позиції) товару, що пропонується Учасником до постачання, з вказівкою номеру позиції згідно Таблиці «Технічні вимоги» Додатку №2 тендерної документації у вигляді 3D моделі у кольорі, визначеному Замовником в Таблиці «Технічні вимоги» Додатку №2 та описом фактичних технічних характеристик товару по кожному фото.

**Таблиця відповідності запропонованого Учасником Товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником:**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Опис та технічні характеристики товару, що вимагаються Замовником** | **Опис та технічні характеристик и товару, що пропонуються Учасником** | **Назва виробника запропонованого товару; торгівельна марка (за наявності); країна походження; № та дата документів виданих органами сертифікації, які надані Учасником у відповідності до умов Додатку №2 тендерної документації** | **Відповідність**  **(так/ні)** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |

*Примітки: В разі якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника, конструкцію або тип обладнання читати з виразом «або еквівалент. (технічні вимоги еквіваленту не повинні бути гіршими).*

Посилання на закупівлю :

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-03-20-013375-a